# Zamjena alata

- Radni alat može se jako zagrijati tijekom rada. Ostavite ga da se ohladi prije dodirivanja.

##

Radni alat umetnite do graničnika u prihvat alata (3). Radni alat se drži u prihvatu alata pomoću magneta.

##

Izvucite radni alat iz prihvata alata (3).

##

Izvadite radni alat.

Nastavak utaknite u prihvat alata (3). Nastavak se čujno uglavi.

Provjerite čvrst dosjed povlačenjem nastavka.

##

Za način rada udarno bušenje nisu dopušteni nastavci: ekscentarski nastavak (16) i kutni nastavak (17).

##

Radni alat umetnite do graničnika u nastavak. Radni alat se drži u nastavku pomoću magneta.

##

Vijci se stabiliziraju pomoću magnetske kapice (15).

Nataknite magnetsku kapicu (15) na prihvat alata (3). Magnetska kapica se čujno uglavi.

Zatim stavite bit izvijača (18) u prihvat alata (3) i povucite magnetsku kapicu prema naprijed iznad bita izvijača.

Stavite vijak na bit izvijača.

##

Otvarajte nastavak stezne glave (14) okretanjem u smjeru rotacije ➊ sve dok ne možete umetnuti radni alat. Umetnite radni alat.

Rukom snažno zavrnite čahuru nastavka stezne glave (14) u smjeru rotacije ➋. Na taj način se stezna glava automatski blokira.

##

Odmaknite prsten za deblokiranje (1) od električnog alata i zatim izvucite nastavak iz prihvata alata (3).

Okrenite nastavak u željeni položaj i zatim ga ponovno nataknite.

Provjerite čvrst dosjed povlačenjem nastavka.

##

Izvadite radni alat.

Odmaknite prsten za deblokiranje (1) od električnog alata i izvucite nastavak iz prihvata alata (3).

##

Izvadite radni alat.

Nataknite kutni nastavak (17) na prihvat alata (3).

Provjerite čvrst dosjed povlačenjem kutnog nastavka (17).

Nataknite nastavak stezne glave (14) na kutni nastavak (17).

Provjerite čvrst dosjed povlačenjem nastavka stezne glave (14).