# Tehnilised andmed

Akutrell-kruvikeeraja |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Nimipinge | V= | 18 | 18
Tühikäigu-pöörlemiskiirusA)
Kruvikeeramine (1. käik) | min–1 | 0–500 | 0–500
Puurimine/löökpuurimine (2. käik) | min–1 | 0–1950 | 0–1950
LöögikiirusA) | min–1 | – | 0–29250
Max pöördemoment kõva/pehme kruvikeeramisjuhu korral vastavalt normile ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37
Max pöördemomentB) | Nm | 78 | 82
Puuri max Ø (1./2. käik)
Müüritis | mm | – | 13
Teras | mm | 13 | 13
Puit | mm | 40 | 40
Puuripadruni kinnitusvahemik | mm | 13 | 13
Kruvide max Ø | mm | 10 | 10
KaalC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah)
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselE) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Soovitatavad akud |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Soovitatavad laadimisseadmedF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Mõõdetud ilma pealiseta 20–25 °C juures akuga PBA 18V 6.0Ah

C)

  Sõltuvalt kasutatud akust

D)

  koos puuripadruni ja käepidemega

E)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

F)

  Järgmised laadimisseadmed ei sobi akuga PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV