# Tehnički podaci

Akumulatorska bušilica-izvijač |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Nazivni napon | V= | 18 | 18
Broj okretaja u praznom hoduA)
Uvrtanje vijaka (1. brzina) | min–1 | 0–500 | 0–500
Bušenje/udarno bušenje (2. brzina) | min–1 | 0–1950 | 0–1950
Broj udaracaA) | min–1 | – | 0–29250
Maks. zakretni moment za mekano/tvrdo uvrtanje sukladno normi ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37
Maks. zakretni momentB) | Nm | 78 | 82
Maks. promjer bušenja (1./2. brzina)
zidovi | mm | – | 13
čelik | mm | 13 | 13
drvo | mm | 40 | 40
Stezno područje stezne glave | mm | 13 | 13
Maks. promjer vijaka | mm | 10 | 10
TežinaC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah)
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduE) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Preporučeni punjačiF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom PBA 18V 6.0Ah.

B)

  izmjereno na 20–25 °C, bez nastavka, s aku-baterijom PBA 18V 6.0Ah

C)

  Ovisno o korištenoj aku-bateriji

D)

  uključujući steznu glavu i ručku

E)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

F)

  Sljedeći punjači nisu kompatibilni s aku-baterijom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV