# Informace o hluku a vibracích

## AdvancedDrill 18V-80

Hodnoty hlučnosti zjištěné podle EN 62841-2-1.

Hladina akustického tlaku při použití váhového filtru A činí u tohoto elektrického nářadí typicky 78 dB(A). Nejistota K = 3 dB. Hladina hluku může při práci překročit uvedené hodnoty. Noste chrániče sluchu!

Celkové hodnoty vibrací ah (součet vektorů tří os) a nejistota K zjištěné podle EN 62841-2-1, EN 62841-2-2
Vrtání do kovu: ah = 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2
Šroubování: ah = 3 m/s2, K = 1,5 m/s2

## AdvancedImpact 18V-80

Hodnoty hlučnosti zjištěné podle EN 62841-2-1.

Hladina hluku elektrického nářadí stanovená za použití váhového filtru A činí typicky: Hladina akustického tlaku 90 dB(A); hladina akustického výkonu 98 dB(A). Nejistota K = 5 dB.

Noste chrániče sluchu!

Celkové hodnoty vibrací ah (součet vektorů tří os) a nejistota K zjištěné podle EN 62841-2-1, EN 62841-2-2:

vrtání do kovu: ah = 3 m/s2, K = 1,5 m/s2,

vrtání s příklepem do betonu: ah = 10 m/s2, K = 1,5 m/s2,

šroubování: ah = 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.

Úroveň vibrací a úroveň hluku, které jsou uvedené v těchto pokynech, byly změřeny pomocí normované měřicí metody a lze je použít pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se i pro předběžný odhad zatížení vibracemi a hlukem.

Uvedená úroveň vibrací a úroveň hluku reprezentuje hlavní použití elektronářadí. Pokud se ovšem bude elektronářadí používat pro jiné práce, s jinými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň hluku a úroveň vibrací lišit. To může zatížení vibracemi a hlukem po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit.

Pro přesný odhad zatížení vibracemi a hlukem by měly být zohledněny i doby, kdy je nářadí vypnuté nebo běží, ale ve skutečnosti se nepoužívá. To může zatížení vibracemi a hlukem po celou pracovní dobu výrazně snížit.

Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy před účinky vibrací, jako je např. údržba elektronářadí a nástrojů, udržování teplých rukou, organizace pracovních procesů.