# Τεχνικά στοιχεία

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA)
Βίδωμα (1η ταχύτητα) | min–1 | 0–500 | 0–500
Τρύπημα/τρύπημα με κρούση (2η ταχύτητα) | min–1 | 0–1.950 | 0–1.950
Αριθμός κρούσεωνA) | min–1 | – | 0–29.250
Μέγιστη ροπή στρέψης σκληρό/μαλακό βίδωμα κατά ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37
Μέγιστη ροπή στρέψηςB) | Nm | 78 | 82
Μέγιστη διάμ. τρυπήματος (1η/2η ταχύτητα)
Τοιχοποιία | mm | – | 13
Χάλυβας | mm | 13 | 13
Ξύλο | mm | 40 | 40
Περιοχή σύσφιγξης τσοκ | mm | 13 | 13
Μέγιστη διάμετρος βιδών | mm | 10 | 10
ΒάροςC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah)
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαE) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Συνιστώμενοι φορτιστέςF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Μετρήθηκε στους 20–25 °C, χωρίς προσάρτημα, με μπαταρία PBA 18V 6.0Ah

C)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

D)

  Συμπεριλαμβάνεται τσοκ και χειρολαβή

E)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

F)

  Οι ακόλουθοι φορτιστές δεν είναι συμβατοί με την μπαταρία PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV