# البيانات الفنية

المفك الآلي الثقاب العامل بمركم |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18 | ‎18
عدد اللفات اللاحمليA)
ربط اللوالب (السرعة الأولى) | لفة/دقيقة | 0–500‏ | 0–500‏
الثقب/الثقب الطرقي (السرعة الثانية) | لفة/دقيقة | 0–1950‏ | 0–1950‏
عدد الطرقاتA) | min-1 | – | 0–29250‏
عزم الدوران الأقصی بحالة ربط لوالب قاسية/لينة حسب المواصفة ISO 5393‏B) | نيوتن متر | 54/36 | 55/37
عزم الدوران الأقصىB) | نيوتن متر | 78 | 82
أقصى قطر ثقب (السرعة الأولى/الثانية)
الجدران | مم | – | 13
فولاذ | مم | 13 | 13
خشب | مم | 40 | 40
نطاق شد ظرف المثقاب | مم | 13 | 13
القطر الأقصى للوالب | مم | 10 | 10
الوزنC)‏‏‏‏‏‏‏D)‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ | كجم | 1,6 (1,5 أمبير ساعة)–1,9 (6,0 أمبير ساعة) | 1,7 (1,5 أمبير ساعة)–2,0 (6,0 أمبير ساعة)
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏ | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيلE) وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏ | –20 ... +50‏
المراكم الموصى بها |  | PBA 18V...W-.‎ | PBA 18V...W-.‎
أجهزة الشحن الموصى بهاF) |  | AL 18...‎ | AL 18...‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم PBA 18V 6.0Ah

B)

  القياس عند درجة حرارة 20–25 °م، دون ملحق، مع مركم PBA 18V 6.0Ah

C)

  حسب المركم المُستخدَم

D)

  شاملاً ظرف المثقاب والمقبض اليدوي

E)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

F)

  أجهزة الشحن التالية غير متوافقة مع المركم PBA:‏ AL 1814 CV و AL 1820 CV و AL 1860 CV