# Informacije o buci/vibracijama

## AdvancedDrill 18V-80

Vrednosti emisije buke utvrđene u skladu sa EN 62841-2-1.

Pod A klasifikovan nivo zvučnog pritiska električnog alata tipično iznosi 78 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB. Nivo buke tokom rada može da prekorači navedene vrednosti. Nosite zaštitu za uši!

Ukupne vrednosti vibracije ah (vektorski zbir tri pravca) i nesigurnosti K utvrđene prema EN 62841-2-1, EN 62841-2-2
bušenje u metalu: ah = 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2
zavrtanje: ah = 3 m/s2, K = 1,5 m/s2

## AdvancedImpact 18V-80

Vrednosti emisije buke utvrđene u skladu sa EN 62841-2-1.

Nivo buke električnog alata klasifikovan pod A iznosi tipično: nivo zvučnog pritiska 90 dB(A); nivo zvučne snage 98 dB(A). Nesigurnost K = 5 dB.

Nosite zaštitu za sluh!

Ukupne vrednosti vibracije ah (vektorski zbir tri pravca) i nesigurnost K utvrđeni prema EN 62841-2-1, EN 62841-2-2:

Bušenje u metalu: ah = 3 m/s2, K = 1,5 m/s2,

Udarno bušenje u betonu: ah = 10 m/s2, K = 1,5 m/s2,

Zavrtanje: ah = 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.

Nivo vibracija i vrednosti emisije buke, koji su navedeni u ovim uputstvima, su iz‌mereni prema standardizovanom mernom postupku i mogu se koristiti za međusobno poređenje električnih alata. Pogodni su i za privremenu procenu emisije vibracije i buke.

Navedeni nivo vibracija i vrednost emisije buke predstavljaju realnu upotrebu električnog alata. Međutim, ako se elek‌trični alat upotrebljava za druge namene, sa dru‌gim umetnim alatima ili ako se nedovoljno održa‌va, može doći do odstupanja nivoa vibracija i vrednosti emisije buke. Ovo može u značajnoj meri povećati emisiju vibracija i buke tokom celokupnog perioda korišćenja.

Za tačnu procenu emisije vibracija i buke tre‌balo bi uzeti u obzir i vreme u kojem je uređaj isključen ili u situaciji da radi, ali nije zaista u upo‌tre‌bi. Ovo može značajno redukovati emisije vibracija i buke tokom celokupnog perioda korišćenja.

Utvrdite dodatne sigurnosne mere radi zaštite korisnika od delovanja vibracija kao na primer: održa‌vanje električnog alata i umetnog alata, održa‌vanje toplih ruku, organizacija radnih postupaka.