# Caractéristiques techniques

Perceuse-visseuse sans fil |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Tension nominale | V= | 18 | 18
Régime à videA)
Vissage (1ère vitesse) | tr/min | 0–500 | 0–500
Perçage/perçage avec percussion (2ème vitesse) | tr/min | 0–1 950 | 0–1 950
Fréquence de frappeA) | min-1 | – | 0–29 250
Couple de vissage maxi (dur/tendre) selon ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37
Couple maxiB) | Nm | 78 | 82
Ø de perçage maxi (1ère/2ème vitesse)
Maçonnerie | mm | – | 13
Acier | mm | 13 | 13
Bois | mm | 40 | 40
Plage de serrage du mandrin | mm | 13 | 13
Ø de vissage maxi | mm | 10 | 10
PoidsC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah)
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationE) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batteries recommandées |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Chargeurs recommandésF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu PBA 18V 6.0Ah.

B)

  mesuré à 20–25 °C, sans adaptateur, avec batterie PBA 18V 6.0Ah

C)

  Dépend de l’accu utilisé

D)

  Avec mandrin et poignée

E)

  Performances réduites à des températures < 0 °C

F)

  Les chargeurs suivants ne sont pas compatibles avec l’accu PBA : AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV