# Melu-/tärinätiedot

## AdvancedDrill 18V-80

Melupäästöarvot on määritetty standardin EN 62841-2-1 mukaan.

Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu äänenpainetaso on 78 dB(A). Epävarmuus K = 3 dB. Melutaso saattaa työskentelyn aikana ylittää ilmoitetut arvot. Käytä kuulosuojaimia!

Tärinän kokonaisarvojen ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja epävarmuuden K määrityksessä on noudatettu standardia EN 62841-2-1, EN 62841-2-2
Poraaminen metalliin: ah = 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2
Ruuvaaminen: ah = 3 m/s2, K = 1,5 m/s2

## AdvancedImpact 18V-80

Melupäästöarvot on määritetty standardin EN 62841-2-1 mukaan.

Sähkötyökalun tyypillinen A‑painotettu melutaso: äänenpainetaso 90 dB(A); äänentehotaso 98 dB(A). Epävarmuus K = 5 dB.

Käytä kuulosuojaimia!

Tärinän kokonaisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja epävarmuus K on määritetty standardin EN 62841-2-1, EN 62841-2-2 mukaan:

poraaminen metalliin: ah = 3 m/s2, K = 1,5 m/s2,

iskuporaaminen betoniin: ah = 10 m/s2, K = 1,5 m/s2,

ruuvaaminen: ah = 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.

Näissä käyttöohjeissa ilmoitetut tärinä- ja melupäästötiedot on mitattu standardissa määritetyn mittausmenetelmän mukaan ja niitä voi käyttää sähkötyökalujen keskinäiseen vertailuun. Ne soveltuvat myös tärinä- ja melupäästöjen alustavaan arviointiin.

Ilmoitetut tärinä- ja melupäästöt vastaavat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötapoja. Tärinä- ja melupäästöt saattavat kuitenkin poiketa ilmoitetuista arvoista, jos sähkötyökalua käytetään toisiin töihin, muilla käyttötarvikkeilla tai riittämättömästi huollettuna. Tämä saattaa suurentaa koko työskentelyajan tärinä- ja melupäästöjä huomattavasti.

Tärinä- ja melupäästöjen tarkaksi arvioimiseksi on huomioitava myös ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää huomattavasti koko työskentelyajan tärinä- ja melupäästöjä.

Määrittele tarvittavat lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojelemiseksi tärinän aiheuttamilta haitoilta (esimerkiksi sähkötyökalujen ja käyttötarvikkeiden huolto, käsien pitäminen lämpiminä ja työprosessien organisointi).