# Käyttötarvikkeen vaihto

- Käyttötarvike voi kuumentua voimakkaasti käytön aikana. Anna sen jäähtyä ennen koskettamista.

##

Työnnä käyttötarvike pitimen (3) pohjaan. Pitimen magneetti pitää käyttötarviketta paikallaan.

##

Vedä käyttötarvike pois pitimestä (3).

##

Irrota käyttötarvike.

Työnnä istukka pitimeen (3). Istukka lukittuu kuuluvasti paikalleen.

Tarkista kunnollinen kiinnitys vetämällä istukasta.

##

Iskuporauksessa ei saa käyttää reunavaihtopäätä (16) eikä kulmavaihdetta (17).

##

Työnnä käyttötarvike istukan pohjaan. Käyttötarvike pysyy istukassa magneetin avulla.

##

Magneettikaulus (15) pitää ruuvit vakaassa asennossa.

Asenna magneettikaulus (15) käyttötarvikkeen pitimeen (3). Magneettikaulus napsahtaa kuuluvasti paikalleen.

Asenna sen jälkeen ruuvauskärki (18) käyttötarvikkeen pitimeen (3) ja vedä magneettikaulusta eteenpäin ruuvauskärjen päälle.

Aseta ruuvi ruuvauskärkeen.

##

Avaa poraistukka (14) kääntämällä sitä kiertosuuntaan ➊, kunnes voit asentaa käyttötarvikkeen. Asenna käyttötarvike paikalleen.

Kiristä poraistukan (14) holkkia voimakkaasti kädellä kiertosuuntaan ➋. Tämän myötä poranistukka lukittuu automaattisesti.

##

Vedä vapautusrengasta (1) sähkötyökalusta poispäin ja irrota sen jälkeen istukka pitimestä (3).

Käännä istukka haluamaasi asentoon ja työnnä se jälleen paikalleen.

Tarkista kunnollinen kiinnitys vetämällä istukasta.

##

Irrota käyttötarvike.

Vedä vapautusrengasta (1) sähkötyökalusta poispäin ja vedä istukka irti pitimestä (3).

##

Irrota käyttötarvike.

Asenna kulmavaihtopää (17) pitimeen (3).

Tarkista kunnollinen kiinnitys vetämällä kulmavaihteesta (17).

Asenna poraistukka (14) kulmavaihtopäähän (17).

Tarkista kunnollinen kiinnitys vetämällä poraistukasta (14).