# Cambio de útil

- El útil de inserción puede calentarse considerablemente durante el funcionamiento. Déjelo enfriar antes de tocarlo.

##

Introduzca el útil hasta el tope en el portaútiles (3). El útil se sujeta con imanes en el portaútiles.

##

Extraiga el útil del portaútiles (3).

##

Retire el útil.

Introduzca el suplemento en el portaútiles (3). El suplemento encastra de forma audible.

Compruebe el asiento firme tirando del suplemento.

##

Para el modo de operación taladrado de percusión no se permiten los suplementos excéntricos (16) y acodados (17).

##

Introduzca el útil hasta el tope en el suplemento. El útil de inserción se sujeta en el suplemento con ayuda del imán.

##

Con la caperuza magnética (15) se estabilizan los tornillos.

Cale la caperuza magnética (15) sobre el portaútiles (3). La caperuza magnética encastra de forma audible.

A continuación, coloque la punta recambiable de destornillador (18) sobre el portaútiles (3) y tire la caperuza magnética hacia delante sobre la punta recambiable de destornillador.

Coloque un tornillo sobre la punta recambiable de destornillador.

##

Abra el suplemento portabrocas (14) girándolo en el sentido de giro ➊, hasta que se pueda colocar el útil. Coloque el útil.

Gire vigorosamente el manguito del suplemento portabrocas (14) en sentido de giro ➋ con la mano. El portabrocas se bloquea así automáticamente.

##

Tire del anillo de extracción (1) de la herramienta eléctrica y luego retire el suplemento del portaútiles (3).

Gire el suplemento a la posición deseada e introdúzcalo de nuevo a continuación.

Compruebe el asiento firme tirando del suplemento.

##

Retire el útil.

Tire del anillo de extracción (1) de la herramienta eléctrica y retire el suplemento del portaútiles (3).

##

Retire el útil.

Cale el suplemento angular (17) sobre el portaútiles (3).

Compruebe el asiento firme tirando del suplemento angular (17).

Cale el suplemento portabrocas (14) sobre el suplemento angular (17).

Compruebe el asiento firme tirando del suplemento portabrocas (14).