# Смяна на работния инструмент

- Работният инструмент може по време на работа да се загрее силно. Оставете го да се охлади, преди да го хващате.

##

Поставете работния инструмент до упор в патронника (3). Работният инструмент се задържа в патронника с помощта на магнити.

##

Издърпайте работния инструмент от патронника (3).

##

Извадете работния инструмент.

Вкарайте приставката в патронника (3). Приставката прещраква отчетливо.

Проверете дали приставката е захваната добре, като опитате да я издърпате.

##

За режим на работа Ударно пробиване приставките ексцентрична приставка (16) и ъглова приставка (17) не са разрешени.

##

Поставете работния инструмент до упор в патронника. Работният инструмент се задържа в приставката с помощта на магнит.

##

С магнитното капаче (15) се стабилизират винтовете.

Поставете магнитното капаче (15) върху гнездото за работен инструмент (3). Магнитното капаче се фиксира осезаемо.

След това поставете винтовертния бит (18) в гнездото за работен инструмент (3) и изтеглете магнитното капаче напред върху винтовертния бит.

Поставете винт върху бита за винтоверт.

##

Отворете приставката-патронник (14) чрез завъртане по посока на въртене ➊ докато работният инструмент може да бъде вкаран. Поставете работния инструмент.

Завъртете силно на ръка втулката на приставката-патронник (14) в посоката ➋. С това патронникът автоматично се застопорява.

##

Изтеглете отключващия пръстен (1) от електроинструмента и след това свалете приставката от поставката за инструмент (3).

Завъртете приставката в желаната позиция и след това отново я вкарайте.

Проверете дали приставката е захваната добре, като опитате да я издърпате.

##

Извадете работния инструмент.

Изтеглете отключващия пръстен (1) от електроинструмента и след това изтеглете приставката от поставката за инструмент (3).

##

Извадете работния инструмент.

Поставете ъгловата приставка (17) върху поставката за инструмент (3).

Проверете дали ъгловата приставка (17) е захваната добре, като опитате да я издърпате.

Поставете приставката-патронник (14) върху поставкатаъгловата приставка (17).

Проверете дали приставката-патронник (14) е захваната добре, като опитате да я издърпате.