# Puštanje u rad

##

Pomoću preklopnog prekidača smera okretanja (7) možete menjati smer okretanja električnog alata. Kod pritisnutog prekidača za uključivanje/isključi‌vanje (13) ovo nije moguće.

Desni smer: Za bušenje i uvrtanje zavrtnjeva pritisnite preklopni prekidač za smer okretanja (7) nalevo do graničnika.

Okretanje u levo: Za otpuštanje odnosno odvrtanje zavrtnjeva, sklopku za pravac obrtanja (7) pritisnite do graničnika udesno.

##

Pomoću prstena za podešavanje izbora obrtnog momenta (4) možete preliminarno da izaberete obrtni momenat u stepenima. U slučaju pravilnog podešavanja, namenski alat se zaustavlja čim je zavrtanj uvrnut u ravni sa materijalom odnosno ako je postignut podešeni obrtni momenat. U položaju je deaktivirana spojnica, npr. za bušenje ili uvrtanje velikih zavrtnjeva. U ovom stepenu postižete maksimalni obrtni momenat.

##

- Možete prekidač za izbor brzine (6) da pritisnete u stanju mirovanja ili dok električni alat radi. Međutim, to ne treba raditi pri punom opterećenju ili maksimalnom broju obrtaja.

Brzina I:

Niže područje broja obrtaja; za rad sa većim prečnikom burgije ili za zavrtanje.

Brzina II:

Visoko područje broja obrtaja; za bušenje i udarno bušenje sa malim i srednjim prečnikom burgije.

##

## AdvancedDrill 18V-80:

Zavrtanje

Za zavrtanje malih i srednjih zavratanja podesite prsten za podešavanje obrtnog momenta (4) na željeni obrtni momenat.

Zavrtanje i bušenje

Za zavrtanje velikih zavrtanja i za bušenje podesite prsten za podešavanje obrtnog momenta (4) na simbol „Bušenje/zavrtanje MAKS“.

## AdvancedImpact 18V-80:

Zavrtanje

Za zavrtanje malih i srednjih zavratanja podesite prsten za podešavanje izbora režima rada (5) na simbol „Zavrtanje“.

Podesite prsten za podešavanje izbora obrtnog momenta (4) na željeni obrtni momenat. Za maksimalni obrtni moment postavite prsten za podešavanje izbora režima rada (5) na simbol „Bušenje/zavrtanje MAKS“.

Zavrtanje i bušenje

Za zavrtanje velikih zavrtanja i za bušenje podesite prsten za podešavanje izbora režima rada (5) na simbol „Bušenje/zavrtanje MAKS“.

Udarno bušenje

Za udarno bušenje postavite prsten za podešavanje izbora režima rada (5) na simbol „Udarno bušenje“.

##

Za puštanje u rad električnog alata pritisnite i zadržite prekidač za uključivanje/isključivanje (13).

Radno svetlo (11) svetli kada malo ili sasvim pritisnete prekidač za uključivanje/isključivanje (13) i omogućuje osvetljavanje radnog prostora kada su uslovi osvetljenja nepovoljni.

Da biste električni alat isključili, pustite prekidač za uključivanje/isključivanje (13).

##

Broj obrtaja uključenog električnog alata možete regulisati kontinuirano, zavisno od toga koliko ste pritisnuli prekidač za uključivanje/isključivanje (13).

Lagani pritisak na prekidač za uključivanje/isključivanje (13) rezultira niskim brojem obrtaja. Ako se pojača pritisak, povećava se broj obrtaja.

##

Kada prekidač za uključivanje/isključivanje nije pritisnut (13) blokira se vreteno bušilice i samim tim i prihvat alata (3).

Ovo omogućava uvrtanje zavrtanja i pri praznom akumulatoru (9) odnosno korišćenje električnog alata kao odvrtača za zavrtnje.

##

Prilikom upotrebe u skladu sa odredbama električni alat ne može da se preoptereti. U slučaju prejakog opterećenja ili prekoračenja dozvoljene temperature akumulatorske baterije elektronika isključuje električni alat dok ponovo ne bude u optimalnom opsegu radne temperature.

Srednja LED lampica prikaza statusa napunjenosti treperi.