# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Lukustuse vabastamisrõngas
(2) | Lisakäepide
(3) | Tööriista kinnituskoht
(4) | Pöördemomendi eelvaliku seaderõngas
(5) | Tööviisi eelvaliku seaderõngas (AdvancedImpact 18V-80)
(6) | Käiguvaliku lüliti
(7) | Pöörlemissuuna ümberlüliti
(8) | Aku lukustuse vabastamisnuppA)
(9) | AkuA)
(10) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(11) | Töötuli
(12) | Aku laetusseisundi näit
(13) | Sisse-/väljalüliti
(14) | Puurpadruni pealisA)
(15) | Magnetkübar
(16) | EkstsentrikpealisA)
(17) | NurkpealisA)
(18) | KruvikeerajaotsakA)
(19) | Universaalne otsakuhoidikA)

A)

  Kujutatud või kirjeldatud lisavarustus ei kuulu tavalisse tarnemahtu. Lisavarustuse täieliku loetelu leiate meie lisavarustusprogrammist.