# Troca de ferramenta

- A ferramenta de trabalho pode aquecer muito durante o funcionamento. Deixe-a arrefecer antes de pegar nela.

##

Introduza a ferramenta de trabalho até ao batente no encaixe da ferramenta (3). A ferramenta de trabalho é segurada através de um íman no encaixe da ferramenta.

##

Retire a ferramenta de trabalho do encaixe da ferramenta (3).

##

Retirar a ferramenta de trabalho.

Insira o adaptador no encaixe da ferramenta (3). O adaptador encaixa de forma audível.

Verifique o assento correto, puxando o adaptador.

##

Para o modo de operação furar com percussão, o adaptador excêntrico (16) e o adaptador angular (17) não são permitidos.

##

Insira a ferramenta de trabalho até ao batente no adaptador. A ferramenta de trabalho é segurada através de um íman no adaptador.

##

Com a tampa magnética (15) os parafusos são estabilizados.

Insira a tampa magnética (15) no encabadouro da ferramenta (3). A tampa magnética engata de forma audível.

Por fim, insira a ponta de aparafusar (18) no encabadouro da ferramenta (3) e puxe a tampa magnética para a frente sobre a ponta de aparafusar.

Coloque um parafuso no bit de aparafusamento.

##

Abra o adaptador de bucha (14) rodando no sentido de rotação ➊, até ser possível inserir a ferramenta de trabalho. Introduza o acessório.

Aperte bem à mão a bucha do adaptador de bucha (14) no sentido de rotação ➋. A bucha fica assim automaticamente bloqueada.

##

Retire o anel de desbloqueio (1) da ferramenta elétrica e, de seguida, o adaptador do encaixe da ferramenta (3).

Rode o adaptador para a posição desejada e depois volte a encaixá-lo.

Verifique o assento correto, puxando o adaptador.

##

Retirar a ferramenta de trabalho.

Retire o anel de desbloqueio (1) da ferramenta elétrica e retire o adaptador do encaixe da ferramenta (3).

##

Retirar a ferramenta de trabalho.

Insira o adaptador angular (17) no encaixe da ferramenta (3).

Verifique o assento correto, puxando o adaptador angular (17).

Insira o adaptador de bucha (14) no adaptador angular (17).

Verifique o assento correto, puxando o adaptador de bucha (14).