# Informazioni su rumorosità e vibrazioni

## AdvancedDrill 18V-80

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 62841-2-1.

Il livello di pressione acustica ponderato A dell’elettroutensile è tipicamente di 78 dB(A). Grado d’incertezza K = 3 dB. Il livello di rumorosità durante il lavoro può superare i valori indicati. Indossare protezioni acustiche!

Valori di oscillazione totali ah (somma vettoriale delle tre direzioni) e grado d’incertezza K, rilevati conformemente a EN 62841-2-1, EN 62841-2-2
Foratura nel metallo: ah = 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2
Avvitamento: ah = 3 m/s2, K = 1,5 m/s2

## AdvancedImpact 18V-80

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 62841-2-1.

Il livello di rumorosità ponderato A dell’elettroutensile è tipicamente di: livello di pressione acustica 90 dB(A); livello di potenza sonora 98 dB(A). Grado d’incertezza K = 5 dB.

Indossare protezioni acustiche!

Valori di oscillazione totali ah (somma vettoriale delle tre direzioni) e grado d’incertezza K rilevati conformemente a EN 62841-2-1, EN 62841-2-2:

Foratura nel metallo: ah = 3 m/s2, K = 1,5 m/s2,

Foratura a percussione nel calcestruzzo: ah = 10 m/s2, K = 1,5 m/s2,

Avvitamento: ah = 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.

Il livello di vibrazione ed il valore di emissione acustica indicati nelle presenti istruzioni sono stati rilevati conformemente ad una procedura di misurazione unificata e sono utilizzabili per confrontare gli elettroutensili. Le stesse procedure sono idonee anche per una valutazione temporanea del livello di vibrazione e dell’emissione acustica.

Il livello di vibrazione ed il valore di emissione acustica sono riferiti agli impieghi principali dell’elettroutensile; qualora, tuttavia, l’elettroutensile venisse utilizzato per altre applicazioni, oppure con accessori differenti o in caso di insufficiente manutenzione, il livello di vibrazione ed il valore di emissione acustica potrebbero variare. Ciò potrebbe aumentare sensibilmente l’emissione di vibrazioni e l’emissione acustica sull’intero periodo di funzionamento.

Per valutare con precisione i valori di vibrazione e di emissione acustica, andranno considerati anche i periodi nei quali l’utensile sia spento, oppure acceso, ma non utilizzato. Ciò potrebbe ridurre sensibilmente l’emissione di vibrazioni e l’emissione acustica sull’intero periodo di funzionamento.

Adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere l’operatore dall’effetto delle vibrazioni: ad esempio, sottoponendo a manutenzione l’elettroutensile e gli utensili accessori, mantenendo calde le mani e organizzando i vari processi di lavoro.