# Výmena nástroja

- Pracovný nástroj sa môže počas prevádzky veľmi zohriať. Nedotýkajte sa ho, kým nevychladne.

##

Vložte pracovný nástroj až na doraz do upínania nástrojov (3). Pracovný nástroj sa pridržiava v upínaní nástrojov magnetom.

##

Vytiahnite pracovný nástroj z upínania (3).

##

Vyberte pracovný nástroj.

Vsuňte nadstavec do upínania nástrojov (3). Nadstavec počuteľne zaskočí.

Správne upevnenie skontrolujte potiahnutím nadstavca.

##

Pre prevádzkový režim vŕtanie s príklepom nie je dovolený excentrický nadstavec (16) a uhlový nadstavec (17).

##

Nasaďte vkladací nástroj až na doraz do nadstavca. Vkladací nástroj je držaný v nadstavci pomocou magnetu.

##

Magnetický uzáver (15) pomáha stabilizovať skrutky.

Nasuňte magnetický uzáver (15) na upínanie nástrojov (3). Magnetický uzáver počuteľne zapadne.

Potom nasaďte skrutkovací bit (18) do upínania nástroja (3) a magnetický uzáver potiahnite smerom dopredu cez skrutkovací bit.

Nasaďte skrutku na skrutkovací hrot.

##

Otvorte nadstavec so skľučovadlom vrtákov (14) otočením v smere otáčania ➊ tak, aby sa pracovný nástroj dal vložiť. Vložte pracovný nástroj.

Objímku nadstavca so skľučovadlom vrtákov (14) silno zatočte rukou v smere otáčania ➋. Skľučovadlo sa tým automaticky zaistí.

##

Stiahnite odisťovací krúžok (1) z elektrického náradia a potom nadstavec z upínania nástrojov (3).

Otočte nadstavec do požadovanej polohy a potom ho zase nasaďte.

Správne upevnenie skontrolujte potiahnutím nadstavca.

##

Vyberte pracovný nástroj.

Stiahnite odisťovací krúžok (1) z elektrického náradia a vytiahnite nadstavec z upínania nástrojov (3).

##

Vyberte pracovný nástroj.

Nasuňte uhlový nadstavec (17) na upínanie nástrojov (3).

Správne upevnenie skontrolujte potiahnutím uhlového nadstavca (17).

Nasuňte nadstavec so skľučovadlom vrtákov (14) na uhlový nadstavec (17).

Správne upevnenie skontrolujte zatiahnutím nadstavca so skľučovadlom vrtákov (14).