# Dati tecnici

Trapano-avvitatore a batteria |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Tensione nominale | V= | 18 | 18
Numero di giri a vuotoA)
Avvitamento (1ª velocità) | giri/min | 0–500 | 0–500
Foratura/foratura con percussione (2ª velocità) | giri/min | 0–1950 | 0–1950
Numero di colpiA) | min-1 | – | 0–29250
Coppia di serraggio max. avvitamento in materiale duro/elastico secondo ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37
Coppia di serraggio max.B) | Nm | 78 | 82
Ø foro max. (1ª/2ª velocità)
Muratura | mm | – | 13
Acciaio | mm | 13 | 13
Legno | mm | 40 | 40
Campo di serraggio del mandrino | mm | 13 | 13
Ø viti max. | mm | 10 | 10
PesoC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah)
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durane il funzionamentoE) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batterie consigliate |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Caricabatteria consigliatiF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Misurazione a 20–25 °C, senza teste accessorie, con batteria PBA 18V 6.0Ah

C)

  in funzione della batteria utilizzata

D)

  Inclusi mandrino e impugnatura

E)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C

F)

  I seguenti caricabatterie non sono compatibili con la batteria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV