# بدء التشغيل

##

يمكنك أن تغير اتجاه دوران العدة الكهربائية (7) بواسطة مفتاح تغيير اتجاه الدوران. إلا أنه لا يمكن تغييره عندما يكون مفتاح التشغيل والإطفاء (13) مضغوطا.

دوران يميني: للثقب ولربط اللوالب، اضغط على مفتاح تحويل اتجاه الدوران (7) إلی اليسار حتی النهاية.

دوران اليسار: لحل أو فك اللوالب اضغط مفتاح تحويل اتجاه الدوران (7) إلى اليمين حتى النهاية.

##

تسمح لك حلقة ضبط اختيار عزم الدوران مسبقًا (4) بضبط عزم الدوران المطلوب على درجات بشكل مسبق. عند الضبط الصحيح يتم إيقاف عدة الشغل بمجرد استواء اللولب بعد ربطه مع سطح الخامة أو الوصول إلى عزم لدوران المضبوط. في الموضع تكون القارنة الكلابية غير مفعلة، على سبيل المثال، لغرض الثقب أو لربط لوالب كبيرة للغاية. يمكن في هذه الدرجة الوصول إلى أقصى عزم دوران.

##

- يجوز تغيير وضع مفتاح اختيار ترس السرعة (6) عند توقف العدة الكهربائية عن الحركة أو أثناء تشغيلها. ويجب ألا يتمّ ذلك أثناء التحميل الكامل أو أثناء عدد الدوران الأقصی.

ترس السرعة I‏:

مجال عدد دوران منخفض، للشغل بقطر تثقيب كبير أو لربط اللوالب.

ترس السرعة II‏:

مجال عدد لفات مرتفع؛ للثقب والثقب المرفق بالطرق بقطر ثقب صغير ومتوسط.

##

## AdvancedDrill 18V-80:

ربط اللوالب

لربط اللوالب الصغيرة والمتوسطة قم بضبط طارة ضبط عزم الدوران (4) على عزم الدوران المرغوب.

ربط اللوالب والثقب

لربط اللوالب الكبيرة والثقب اضبط طارة ضبط عزم الدوران (4) على رمز «الثقب/الربط الأقصى للوالب».

## AdvancedImpact 18V-80:

ربط اللوالب

لربط اللوالب الصغيرة والمتوسطة قم بضبط طارة ضبط الاختيار المسبق لنوع التشغيل (5) على الرمز «ربط اللوالب».

اضبط طارة ضبط الاختيار المسبق لعزم الدوران (4) على عزم الدوران المرغوب. للوصول لأقصى عزم دوران اضبط طارة ضبط الاختيار المسبق لنوع التشغيل (5) على رمز «الثقب/الربط الأقصى للوالب».

ربط اللوالب والثقب

لربط اللوالب الكبيرة والثقب اضبط طارة ضبط الاختيار المسبق لنوع التشغيل (5) على رمز «الثقب/الربط الأقصى للوالب».

الثقب المرفق بالطرق

للثقب المرفق بالطرق في الجدران قم بضبط طارة ضبط الاختيار المسبق لنوع التشغيل (5) على الرمز «الثقب المرفق بالطرق».

##

لغرض تشغيل العدة الكهربائية اضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء (13) وحافظ علی إبقائه مضغوطا.

يضيء مصباح العمل (11) عند الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء (13) بشكل جزئي أو كامل ويسمح بإضاءة مكان الشغل إن كانت ظروف الإضاءة غير ملائمة.

لغرض إطفاء العدة الكهربائية اترك مفتاح التشغيل والإطفاء (13).

##

يمكنك أن تتحكم بعدد دوران العدة الكهربائية قيد التشغيل دون تدريج، حسب مدی الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء (13).

يؤدي الضغط الخفيف على مفتاح التشغيل والإطفاء (13) إلى عدد لفات منخفض. يزداد عدد اللفات بزيادة الضغط.

##

عندما يكون مفتاح التشغيل والإطفاء (13) غير مضغوط يتم تثبيت محور دوران المثقاب وبالتالي حاضن العدة (3).

ويسمح ذلك بربط اللوالب حتی لو كان المركم فارغا (9) أو باستخدام العدة الكهربائية بمثابة مفك براغي اعتيادي.

##

في الاستعمال المطابق للتعليمات لا يمكن تعريض العدة الكهربائية للتحميل الزائد. في حالة التحميل الزائد أو تجاوز درجة حرارة البطارية المسموح بها تقوم الوحدة الإلكترونية بفصل العدة الكهربائية إلى أن تصل مرة أخرى إلى نطاق درجة حرارة التشغيل المثالي.

يومض مصباح الدايود الأوسط الخاص بمبين حالة شحن المركم.