# Punere în funcţiune

##

Cu ajutorul comutatorului de schimbare a direcţiei de rotaţie (7) puteţi schimba direcţia de rotaţie a sculei electrice. Atunci când comutatorul de pornire/oprire (13) este apăsat, acest lucru nu mai este însă posibil.

Funcţionare spre dreapta: Pentru găurire şi înşurubarea de şuruburi, împingeţi comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (7) spre stânga, până la opritor.

Funcţionare spre stânga: pentru slăbirea, respectiv deşurubarea şuruburilor, împingeţi spre spate, până la opritor, comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (7).

##

Cu ajutorul inelului de reglare pentru preselectarea cuplului de strângere (4) poţi preselecta în trepte cuplul de strângere necesar. În cazul setărilor corecte, accesoriul se opreşte imediat ce şurubul este înşurubat paralel cu materialul, respectiv imediat ce este atins cuplul de strângere reglat. În poziţia , cuplajul de siguranţă este dezactivat, de exemplu, pentru găurire sau înşurubarea de şuruburi mari. La această treaptă este atins cuplul maxim de strângere.

##

- Puteţi acţiona comutatorul de selectare a treptelor de turaţie (6) în timp ce scula electrică este în stare de repaus sau funcţionează la o turaţie redusă. Totuşi, aceasta nu trebuie să funcţioneze la sarcină maximă sau turaţie maximă.

Treapta I de viteză:

Domeniu de turaţii scăzute; pentru executarea de găuri cu diametre mari sau pentru înşurubare.

Treapta a II-a de viteză:

Domeniu de turaţii înalte; pentru găurire şi găurire cu percuţie cu diametre de găurire mici şi medii.

##

## AdvancedDrill 18V-80:

Înşurubare

Pentru înşurubarea de şuruburi de dimensiuni mici şi medii, poziţionează inelul de reglare pentru cuplul de strângere (4) în dreptul cuplului de strângere dorit.

Înşurubare şi găurire

Pentru înşurubarea de şuruburi mari şi pentru găurire, poziţionează inelul de reglare pentru cuplul de strângere (4) în dreptul simbolului „Găurire/Înşurubare MAX”.

## AdvancedImpact 18V-80:

Înşurubare

Pentru înşurubarea şuruburilor de dimensiuni mici şi medii, poziţionează inelul de reglare pentru preselectarea modurilor de funcţionare (5) în dreptul simbolului „Înşurubare”.

Poziţionează inelul de reglare pentru preselectarea cuplului de strângere (4) în dreptul cuplului de strângere dorit. Pentru un cuplu maxim de strângere, poziţionează inelul de reglare pentru preselectarea modurilor de funcţionare (5) în dreptul simbolului „Găurire/Înşurubare MAX”.

Înşurubare şi găurire

Pentru înşurubarea şuruburilor mari şi pentru găurire, poziţionează inelul de reglare pentru preselectarea modurilor de funcţionare (5) în dreptul simbolului „Găurire/Înşurubare MAX”.

Găurire cu percuţie

Pentru găurirea cu percuţie în zidărie, poziţionează inelul de reglare pentru preselectarea modurilor de funcţionare (5) în dreptul simbolului „Găurire cu percuţie”.

##

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, apăsaţi şi menţineţi apăsat comutatorul de pornire/oprire (13).

Lampa de lucru (11) se aprinde atunci când comutatorul de pornire/oprire este apăsat uşor sau complet (13) şi permite iluminarea zonei de lucru în condiţii de luminozitate nefavorabilă.

Pentru oprirea sculei electrice, eliberaţi comutatorul de pornire/oprire (13).

##

Puteţi regla fără trepte turaţia sculei electrice pornite exercitând o apăsare mai puternică sau mai uşoară a comutatorului de pornire/oprire (13).

O apăsare uşoară a comutatorului de pornire/oprire (13) determină o turaţie mai scăzută. Turaţia creşte odată cu creşterea forţei de apăsare.

##

Atunci când comutatorul de pornire/oprire (13) nu este apăsat, arborele portburghiu şi, în consecinţă, şi sistemul de prindere a accesoriilor (3) sunt blocate.

Aceasta permite înşurubarea şuruburilor chiar şi atunci când acumulatorul este descărcat (9), respectiv utilizarea sculei electrice pe post de şurubelniţă manuală.

##

Dacă este folosită conform destinaţiei, scula electrică nu poate fi suprasolicitată. În caz de solicitare prea puternică sau de depăşire a temperaturii admise a acumulatorului, modulul electronic deconectează scula electrică, până când aceasta revine în domeniul optim al temperaturilor de lucru.

LED-ul central al indicatorului nivelului de încărcare se aprinde intermitent.