# Tehnični podatki

Akumulatorski vrtalni vijačnik |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Nazivna napetost | V= | 18 | 18
Število vrtljajev v prostem tekuA)
Vijačenje (1. stopnja) | min–1 | 0–500 | 0–500
Vrtanje/udarno vrtanje (2. stopnja) | min–1 | 0–1950 | 0–1950
Število udarcevA) | min–1 | – | 0–29250
Najv. vrtilni moment pri trdem/mehkem vijačenju po ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37
Najv. vrtilni momentB) | Nm | 78 | 82
Najv. premer vrtanja (1./2. stopnja)
Zid | mm | – | 13
Jeklo | mm | 13 | 13
Les | mm | 40 | 40
Območje vpenjanja vpenjalne glave | mm | 13 | 13
Najv. premer vijačenja | mm | 10 | 10
TežaC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah)
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemE) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Priporočeni polnilnikiF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Izmerjeno pri 20–25 °C, brez nastavka, z akumulatorsko baterijo PBA 18V 6.0Ah

C)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

D)

  vključno z vpenjalno glavo in ročajem

E)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

F)

  Naslednji polnilniki niso združljivi z akumulatorsko baterijo PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV