# Tööriista vahetamine

- Vahetatav tööriist võib käitamise ajal tugevalt soojeneda. Enne kui te seda puudutate, laske sellel maha jahtuda.

##

Asetage vahetatav tööriist kuni toeni tööriistahoidikusse (3). Vahetatavat tööriista hoitakse tööriistahoidikus magnetiga.

##

Tõmmake vahetatav tööriist tööriistahoidikust (3) välja.

##

Eemaldage vahetatav tööriist.

Lükake pealis tööriistahoidikusse (3). Pealis fikseerub kuuldavalt.

Kontrollige pealist tõmmates kinnituse tugevust.

##

Tööviisi löökpuurimise korral ei ole pealised ekstsentrikpealis (16) ja nurkpealis (17) lubatud.

##

Asetage vahetatav tööriist kuni toeni pealisesse. Vahetatavat tööriista hoitakse pealises magneti abil.

##

Magnetkübaraga (15) stabiliseeritakse kruvid.

Asetage magnetkübar (15) tööriista kinnituskohale (3). Magnetkübar fikseerub kuuldavalt.

Seejärel asetage kruvikeerajaotsak (18) tööriista kinnituskohta (3) ja tõmmake magnetkübar ettepoole kruvikeerajaotsaku peale.

Asetage kruvi kruvitsaotsakule.

##

Avage puurpadrunpealis (14), keerates seda pööramissuunas ➊, kuni vahetatava tööriista saab sisse panna. Paigaldage vahetatav tööriist.

Keerake puurpadrunpealise (14) hülss pööramissuunas ➋ käega tugevalt kinni. Puurpadrun lukustub seeläbi automaatselt.

##

Tõmmake vabastusrõngas (1) elektriliselt tööriistalt maha ja eemaldage seejärel pealis tööriistahoidikust (3).

Keerake pealis soovitud asendisse ja kinnitage seejärel uuesti.

Kontrollige pealist tõmmates kinnituse tugevust.

##

Eemaldage vahetatav tööriist.

Tõmmake vabastusrõngas (1) elektriliselt tööriistalt maha ja eemaldage seejärel pealis tööriistahoidikust (3).

##

Eemaldage vahetatav tööriist.

Asetage nurkpealis (17) tööriistahoidikusse (3).

Kontrollige nurkpealist (17) tõmmates kinnituse tugevust.

Asetage puurpadrunpealis (14) nurkpealisesse (17).

Kontrollige puurpadruni pealist (14) tõmmates kinnituse tugevust.