# Changement d’accessoire

- L’accessoire de travail peut s’échauffer fortement pendant son utilisation. Laissez-le refroidir avant de le toucher.

##

Insérez l’accessoire de travail à fond dans le porte-outil (3). L’accessoire est maintenu en place dans le porte-outil par un aimant.

##

Retirez l’accessoire du porte-outil (3).

##

Retirez l’accessoire de travail.

Insérez l’adaptateur dans le porte-outil (3). L’adaptateur s’enclenche de manière audible.

Vérifiez que l’adaptateur est bien fixé en tirant dessus.

##

Il n’est pas permis d’utiliser dans le mode de fonctionnement Perçage avec percussion les adaptateurs Mandrin excentré (16) et renvoi d’angle (17).

##

Insérez l’accessoire de travail à fond dans l’adaptateur. L’accessoire est maintenu en place dans l’adaptateur par un aimant.

##

L’embout magnétique (15) stabilise les vis.

Emboîtez l’embout magnétique (15) sur le porte-outil (3). L’embout magnétique s’enclenche de manière audible.

insérez ensuite l’embout de vissage (18) dans le porte-outil (3) et tirez l’embout magnétique vers l’avant, par-dessus l’embout de vissage.

Positionnez une vis sur l’embout de vissage.

##

Ouvrez l’adaptateur mandrin de perçage (14) en le tournant dans le sens ➊ jusqu’à ce que l’accessoire de travail puisse être introduit. Insérez l’accessoire de travail.

Tournez fermement à la main la bague du mandrin (14) dans le sens ➋. Le mandrin se trouve alors verrouillé automatiquement.

##

Poussez la bague de déverrouillage (1) en direction de l’adaptateur et retirez l’adaptateur du porte-outil (3).

Orientez l’adaptateur dans la position souhaitée puis remettez-le en place.

Vérifiez que l’adaptateur est bien fixé en tirant dessus.

##

Retirez l’accessoire de travail.

Poussez la bague de déverrouillage (1) en direction de l’adaptateur et retirez l’adaptateur du porte-outil (3).

##

Retirez l’accessoire de travail.

Emboîtez le renvoi d’angle (17) sur le porte-outil (3).

Vérifiez que le renvoi d’angle (17) est bien fixé en tirant dessus.

Emboîtez l’adaptateur mandrin de perçage (14) sur le renvoi d’angle (17).

Vérifiez que le mandrin de perçage (14) est bien fixé en tirant dessus.