# Darbinstrumenta nomaiņa

- Darbinstruments lietošanas laikā var spēcīgi uzsilt. Pirms pieskaršanās ļaujiet tam atdzist.

##

Līdz galam ievietojiet nomaināmo darbinstrumentu stiprinājumā (3). Nomaināmais darbinstruments tiek noturēts stiprinājumā ar magnēta palīdzību.

##

Izvelciet nomaināmo darbinstrumentu no stiprinājuma (3).

##

Izņemiet nomaināmo darbinstrumentu.

Uzbīdiet adapteri uz darbinstrumenta stiprinājuma (3). Adapterim jāfiksējas uz stiprinājuma ar skaidri sadzirdamu troksni.

Pārbaudiet adaptera fiksēšanos, nedaudz to pavelkot.

##

Triecienurbšanas darba režīmam ekscentra adapteris (16) un leņķa adapteris (17) nav atļauti.

##

Līdz galam ievietojiet nomaināmo darbinstrumentu adapterī. Nomaināmais darbinstruments tiek noturēts adapterī ar magnēta palīdzību.

##

Ar magnētisko vāciņu (15) tiek stabilizētas skrūves.

Uzlieciet magnētisko vāciņu (15) uz darbinstrumenta stiprinājuma (3). Magnētiskais vāciņš dzirdami nofiksējas.

Nobeigumā ievietojiet skrūvgrieža uzgali (18) darbinstrumenta stiprinājumā (3) un tad pavelciet uz priekšu magnētisko vāciņu tā, lai tas novietotos virs skrūvgrieža uzgaļa.

Novietojiet ieskrūvējamo skrūvi uz virs skrūvgrieža uzgaļa.

##

Atveriet urbjpatronas adapteri (14), griežot tā aptveri virzienā ➊, līdz adapterī kļūst iespējams ievietot nomaināmā darbinstrumenta kātu. Ievietojiet nomaināmo darbinstrumentu urbjpatronas adapterī.

Ar roku spēcīgi grieziet urbjpatronas adaptera (14) aptveri virzienā ➋. Līdz ar to urbjpatrona ir aizvērusies, automātiski satverot darbinstrumentu.

##

Pavelciet atbrīvojošo gredzenu (1) prom no elektroinstrumenta un tad novelciet adapteri no darbinstrumenta stiprinājuma (3).

Pagrieziet adapteri vēlamajā stāvoklī un tad no jauna uzbīdiet to uz darbinstrumenta stiprinājuma.

Pārbaudiet adaptera fiksēšanos, nedaudz to pavelkot.

##

Izņemiet nomaināmo darbinstrumentu.

Pavelciet atbrīvojošo gredzenu (1) prom no elektroinstrumenta un tad novelciet adapteri no darbinstrumenta stiprinājuma (3).

##

Izņemiet nomaināmo darbinstrumentu.

Uzbīdiet leņķa adapteri (17) uz darbinstrumenta stiprinājuma (3).

Pārbaudiet leņķa adaptera (17)fiksēšanos, nedaudz to pavelkot.

Uzbīdiet urbjpatronas adapteri (14) uz leņķa adaptera (17).

Pārbaudiet urbjpatronas adaptera (14)fiksēšanos, nedaudz to pavelkot.