# Promena alata

- Nastavak se tokom rada može veoma zagrejati. Pre nego što ga dodirnete, sačekajte da se ohladite.

##

Alat za umetanje postavite do kraja u prihvatni deo za alat (3). Alat za umetanje se u prihvatnom delu zadržava pomoću magneta.

##

Izvucite alat za umetanje iz prihvatnog dela za alat (3).

##

Skinite upotrebljeni alat za umetanje.

Postavite adapter na prihvatni deo za alat (3). Adapter naleže na mesto.

Proverite povlačenjem da li je adapter dovoljno pričvršćen.

##

Za režim rada udarnog bušenja nisu dozvoljeni adapteri ekcentar adapter (16) i ugaoni adapter (17).

##

Alat za umetanje postavite do kraja u prihvatni deo. Alat za umetanje stoji u adapteru pomoću magneta.

##

Poklopac magneta (15) stabilizuje zavrtnjeve.

Postavite poklopac magneta (15) na prihvat za alat (3). Poklopac magneta čujno uskače.

Nakon toga postavite bit odvrtača (18)u prihvat za alat (3) i zatim povucite poklopac magneta prema napred preko bita odvrtača.

Postavite zavrtanj na bit odvrtača.

##

Otvorite adapter zaglavnika za burgiju (14) okretanjem u smeru obrtanja ➊, sve dok ne bude moguće postavljanje alata za umetanje. Postavite alat za umetanje.

Snažno rukom okrećite čauru adapter zaglavnika za burgiju (14) u smeru obrtanja ➋. Stezna glava se na taj način automatski zaključava.

##

Izvucite prsten za deblokadu (1) sa električnog alata i zatim skinite adapter sa prihvatnog dela za alat (3).

Okrenite adapter u željeni položaj i zatim ga ponovo postavite.

Proverite povlačenjem da li je adapter dovoljno pričvršćen.

##

Skinite upotrebljeni alat za umetanje.

Izvucite prsten za deblokadu (1) sa električnog alata i skinite adapter sa prihvatnog dela za alat (3).

##

Skinite upotrebljeni alat za umetanje.

Postavite ugaoni adapter (17) na prihvat za alat (3).

Povlačenjem ugaonog adaptera (17) proverite da li je dobro postavljen.

Postavite adapter zaglavnika za burgiju (14) na prihvat za alat (17).

Povlačenjem adaptera zaglavnika za burgiju (14) proverite da li je dobro postavljen.