# Værktøjsskift

- Indsatsværktøjet kan blive meget varmt under brug. Lad det afkøle, før du tager fat om det.

##

Isæt indsatsværktøjet i værktøjsholderen (3) til anslag. Indsatsværktøjet fastholdes i værktøjsholderen ved hjælp af en magnet.

##

Træk indsatsværktøjet ud af værktøjsholderen (3).

##

Tag indsatsværktøjet ud.

Sæt forsatsen i værktøjsholderen (3). Forsatsen går hørbart i indgreb.

Kontrollér fastgørelsen ved at trække i forsatsen.

##

Til driftstilstanden Slagboring er forsatserne Excenterforsats (16) og Vinkelforsats (17) ikke godkendt.

##

Isæt indsatsværktøjet i forsatsen til anslag. Indsatsværktøjet holdes i forsatsen ved hjælp af magneten.

##

Skruerne stabiliseres med magnetkappen (15).

Sæt magnetkappen (15) på værktøjsholderen (3). Magnetkappen går hørbart i indgreb.

Sæt derefter skruebitten (18) i værktøjsholderen (3), og træk magnetkappen fremad over skruebitten.

Sæt en skrue på skruebitten.

##

Åbn borepatronsforsatsen (14) ved at dreje i drejeretningen ➊, indtil indsatsværktøjet kan isættes. Sæt indsatsværktøjet i.

Luk muffen til borepatronforsatsen (14) ved at dreje kraftigt i drejeretningen ➋ med hånden. Borepatronen låses derefter automatisk.

##

Træk oplåsningsringen (1) væk fra el-værktøjet, og træk derefter forsatsen af værktøjsholderen (3).

Drej forsatsen til den ønskede position, og sæt den derefter på igen.

Kontrollér fastgørelsen ved at trække i forsatsen.

##

Tag indsatsværktøjet ud.

Træk oplåsningsringen (1) væk fra el-værktøjet, og træk forsatsen af værktøjsholderen (3).

##

Tag indsatsværktøjet ud.

Sæt vinkelforsatsen (17) på værktøjsholderen (3).

Kontrollér fastgørelsen ved at trække i vinkelforsatsen (17).

Sæt borepatronforsatsen (14) på vinkelforsatsen (17).

Kontrollér fastgørelsen ved at trække i borepatronforsatsen (14).