# Технические данные

Дрель-шуруповерт |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Номинальное напряжение | В= | 18 | 18
Число оборотов холостого ходаA)
Заворачивание шурупов (1-я передача) | об/мин | 0–500 | 0–500
Сверление/сверление с ударом (2-я передача) | об/мин | 0–1950 | 0–1950
Частота ударовA) | уд./мин | – | 0–29250
Макс. крутящий момент при работе в жестких/мягких материалах по ISO 5393B) | Н·м | 54/36 | 55/37
Макс. крутящий моментB) | Н·м | 78 | 82
Макс. Ø сверления (1-я/2-я передача)
Кирпичная кладка | мм | – | 13
Сталь | мм | 13 | 13
Древесина | мм | 40 | 40
Диапазон зажима сверлильного патрона | мм | 13 | 13
Макс. Ø шурупов | мм | 10 | 10
МассаC)D) | кг | 1,6 (1,5 А·ч)–1,9 (6,0 А·ч) | 1,7 (1,5 А·ч)–2,0 (6,0 А·ч)
Рекомендуемая температура окружающей среды во время зарядки | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустимая температура окружающей среды во время эксплуатацииE) и во время хранения | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Рекомендуемые зарядные устройстваF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором PBA 18V 6.0Ah.

B)

  измерено при 20–25 °C, без аккумулятора, с аккумулятором PBA 18V 6.0Ah

C)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

D)

  в комплекте со сверлильным патроном и рукояткой

E)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

F)

  Следующие зарядные устройства несовместимы с аккумулятором PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV