# Wymiana narzędzi roboczych

- Narzędzie robocze może silnie nagrzewać się podczas pracy. Przed dotknięciem go należy zaczekać, aż ostygnie.

##

Włożyć narzędzie robocze do oporu w uchwyt narzędziowy (3). Narzędzie robocze jest utrzymywane w uchwycie narzędziowym za pomocą magnesu.

##

Wyjąć narzędzie robocze z uchwytu narzędziowego (3).

##

Wyjąć narzędzie robocze.

Włożyć wymienny uchwyt w uchwyt narzędziowy (3). Zablokowanie wymiennego uchwytu jest wyraźnie słyszalne.

Skontrolować prawidłowe zamocowanie, pociągając za adapter.

##

W trybie wiercenia udarowego nie wolno stosować adaptera do wkręcania blisko krawędzi (16) oraz adaptera kątowego (17).

##

Włożyć narzędzie robocze do oporu w wymienny uchwyt. Narzędzie robocze jest utrzymywane w adapterze za pomocą magnesu.

##

Magnetyczna nasadka (15) stabilizuje wkręty/śruby.

Założyć magnetyczną nasadkę (15) na uchwyt narzędziowy (3). Magnetyczna nasadka zostanie zablokowana w sposób słyszalny.

Następnie włożyć końcówkę wkręcającą (18) w uchwyt narzędziowy (3) i pociągnąć magnetyczną nasadkę do przodu, przez końcówkę wkręcającą.

Założyć wkręt/śrubę na końcówkę wkręcającą.

##

Otworzyć wymienny uchwyt wiertarski (14), obracając go w kierunku ➊, aż do chwili, gdy będzie można włożyć do niego narzędzie robocze. Włożyć narzędzie robocze.

Ręką mocno przekręcić tuleję wymiennego uchwytu wiertarskiego (14) w kierunku ➋. Uchwyt wiertarski zablokuje się dzięki temu w sposób automatyczny.

##

Odciągnąć pierścień zwalniający blokadę (1) od elektronarzędzia, a następnie zdjąć wymienny uchwyt z uchwytu narzędziowego (3).

Obrócić wymienny uchwyt tak, aby znalazł się w żądanej pozycji, a następnie ponownie go zamontować.

Skontrolować prawidłowe zamocowanie, pociągając za adapter.

##

Wyjąć narzędzie robocze.

Odciągnąć pierścień zwalniający blokadę (1) od elektronarzędzia i zdjąć wymienny uchwyt z uchwytu narzędziowego (3).

##

Wyjąć narzędzie robocze.

Założyć wymienny uchwyt kątowy (17) na uchwyt narzędziowy (3).

Skontrolować prawidłowe zamocowanie, pociągając za adapter kątowy (17).

Założyć wymienny uchwyt wiertarski (14) na wymienny uchwyt kątowy (17).

Skontrolować prawidłowe zamocowanie, pociągając za wymienny uchwyt wiertarski (14).