# Замена рабочего инструмента

- Рабочий инструмент может сильно нагреваться во время работы. Дайте ему остыть, прежде чем прикасаться к нему.

##

Вставьте рабочий инструмент до упора в патрон (3). Рабочий инструмент удерживается в патроне при помощи магнита.

##

Потяните сменный рабочий инструмент из патрона (3).

##

Вытащите рабочий инструмент.

Вставьте насадку в патрон (3). Насадка отчетливо заходит в зацепление.

Проверьте прочность посадки, потянув за насадку.

##

Эксцентриковая насадка (16) и угловая насадка (17) не допускаются для режима ударного сверления.

##

Вставьте рабочий инструмент до упора в насадку. Сменный инструмент удерживается на насадке с помощью магнита.

##

Благодаря магнитному колпачку (15) винты стабилизируются.

Установите магнитный колпачок (15) на патрон для инструмента (3). Магнитный колпачок защелкивается со звуком.

Затем вставьте биту-насадку (18) в патрон для инструмента (3) и потяните магнитный колпачок вперед по направлению к бите.

Установите винт на биту-насадку.

##

Откройте насадку-сверлильный патрон (14), повернув ее в направлении вращения ➊ настолько, чтобы можно было вставить рабочий инструмент. Вставьте рабочий инструмент.

От руки туго зажимайте гильзу насадки-сверлильного патрона (14) в направлении ➋. При этом сверлильный патрон автоматически фиксируется.

##

Снимите кольцо разблокировки (1) с электроинструмента, а затем – насадку с патрона (3).

Поверните насадку в требуемое положение, а затем вставьте ее на место.

Проверьте прочность посадки, потянув за насадку.

##

Вытащите рабочий инструмент.

Снимите кольцо разблокировки (1) с электроинструмента, а насадку – с патрона (3).

##

Вытащите рабочий инструмент.

Установите угловую насадку (17) на патрон (3).

Проверьте прочность посадки, потянув за угловую насадку (17).

Установите насадку-сверлильный патрон (14) на угловую насадку (17).

Проверьте прочность посадки, потянув за насадку-сверлильный патрон (14).