# Данные по шуму и вибрации

## AdvancedDrill 18V-80

Шумовая эмиссия определена в соответствии с EN 62841-2-1.

А-взвешенный уровень звукового давления от электроинструмента обычно составляет 78 дБ(A). Погрешность K = 3 дБ. Уровень шума во время работы может превышать указанные значения. Используйте средства защиты органов слуха!

Суммарная вибрация ah (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с EN 62841-2-1, EN 62841-2-2
Сверление металла: ah = 2,5 м/с2, K = 1,5 м/с2
Вкручивание/выкручивание шурупов: ah = 3 м/с2, K = 1,5 м/с2

## AdvancedImpact 18V-80

Шумовая эмиссия определена в соответствии с EN 62841-2-1.

А‑скорректированный уровень шума от электроинструмента составляет обычно: уровень звукового давления 90 дБ(А); уровень звуковой мощности 98 дБ(А). Погрешность K = 5 дБ.

Используйте средства защиты органов слуха!

Суммарная вибрация ah (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии c EN 62841-2-1, EN 62841-2-2:

Сверление металла: ah = 3 м/с2, K = 1,5 м/с2,

Ударное сверление бетона: ah = 10 м/с2, K = 1,5 м/с2,

Вкручивание/выкручивание шурупов: ah = 2,5 м/с2, K = 1,5 м/с2.

Указанные в настоящих инструкциях уровень вибрации и значение шумовой эмиссии измерены по методике измерения, прописанной в стандарте, и могут быть использованы для сравнения электроинструментов. Они также пригодны для предварительной оценки уровня вибрации и шумовой эмиссии.

Уровень вибрации и значение шумовой эмиссии указаны для основных видов работы с электроинструментом. Однако если электроинструмент будет использован для выполнения других работ с применением непредусмотренных изготовителем рабочих инструментов или техническое обслуживание не будет отвечать предписаниям, то значения уровня вибрации и шумовой эмиссии могут быть иными. Это может значительно повысить общий уровень вибрации и общую шумовую эмиссию в течение всей продолжительности работы.

Для точной оценки уровня вибрации и шумовой эмиссии в течение определенного временного интервала нужно учитывать также и время, когда инструмент выключен или, хотя и включен, но не находится в работе. Это может значительно сократить уровень вибрации и шумовую эмиссию в пересчете на полное рабочее время.

Предусмотрите дополнительные меры без‌опас‌ности для защиты оператора от воз‌дейст‌вия вибрации, например: техническое об‌слу‌жи‌вание электроинструмента и рабочих ин‌стру‌ментов, меры по поддержанию рук в тепле, организация технологических про‌цессов.