# Αλλαγή εξαρτημάτων

- Το εξάρτημα μπορεί να ζεσταθεί υπερβολικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αφήστε το να κρυώσει, προτού το πιάσετε.

##

Τοποθετήστε το εξάρτημα μέχρι τέρμα μέσα στην υποδοχή εξαρτήματος (3). Το εξάρτημα συγκρατιέται στην υποδοχή εξαρτήματος με έναν μαγνήτη.

##

Τραβήξτε το εξάρτημα από την υποδοχή του εξαρτήματος (3).

##

Αφαιρέστε το εξάρτημα.

Τοποθετήστε το προσάρτημα στην υποδοχή εξαρτήματος (3). Το προσάρτημα ασφαλίζει με τον χαρακτηριστικό ήχο.

Ελέγξτε τη καλή προσαρμογή, τραβώντας το προσάρτημα.

##

Για τον τρόπο λειτουργίας Τρύπημα με κρούση τα προσαρτήματα έκκεντρη κεφαλή (16) και γωνιακή κεφαλή (17) δεν επιτρέπονται.

##

Τοποθετήστε το εξάρτημα μέχρι τέρμα στο προσάρτημα. Το εξάρτημα συγκρατιέται στο προσάρτημα με τη βοήθεια του μαγνήτη.

##

Με το καπάκι του μαγνήτη (15) σταθεροποιούνται οι βίδες.

Τοποθετήστε το καπάκι του μαγνήτη (15) στην υποδοχή εξαρτήματος (3). Το καπάκι του μαγνήτη ασφαλίζει με τον χαρακτηριστικό ήχο.

Τοποθετήστε στη συνέχεια την κατσαβιδόλαμα (18) στην υποδοχή εξαρτήματος (3) και τραβήξτε το καπάκι του μαγνήτη προς τα εμπρός πάνω από την κατσαβιδόλαμα.

Τοποθετήστε μια βίδα στην κατσαβιδόλαμα.

##

Ανοίξτε το προσάρτημα τσοκ (14) περιστρέφοντάς το προς τη φορά περιστροφής ➊, μέχρι να μπορεί να τοποθετηθεί το εξάρτημα. Τοποθετήστε το εξάρτημα.

Γυρίστε τον δακτύλιο του ταχυτσόκ (14) προς τη φορά περιστροφής ➋ δυνατά με το χέρι. Το τσοκ ασφαλίζεται έτσι αυτόματα.

##

Τραβήξτε τον δακτύλιο απασφάλισης (1) μακριά από το ηλεκτρικό εργαλείο και στη συνέχεια αφαιρέστε το προσάρτημα από την υποδοχή εξαρτήματος (3).

Γυρίστε το προσάρτημα στην επιθυμητή θέση και τοποθετήστε το στη συνέχεια ξανά.

Ελέγξτε τη καλή προσαρμογή, τραβώντας το προσάρτημα.

##

Αφαιρέστε το εξάρτημα.

Τραβήξτε τον δακτύλιο απασφάλισης (1) μακριά από το ηλεκτρικό εργαλείο και αφαιρέστε το προσάρτημα από την υποδοχή εξαρτήματος (3).

##

Αφαιρέστε το εξάρτημα.

Τοποθετήστε την γωνιακή κεφαλή (17) στην υποδοχή εξαρτήματος (3).

Ελέγξτε τη καλή προσαρμογή, τραβώντας τη γωνιακή κεφαλή (17).

Τοποθετήστε το προσάρτημα τσοκ (14) στη γωνιακή κεφαλή (17).

Ελέγξτε τη καλή προσαρμογή, τραβώντας το προσάρτημα τσοκ (14).