# Ставање во употреба

##

Со прекинувачот за менување на правецот за вртење (7) може да го промените правецот на вртење на електричниот алат. Доколку прекинувачот за вклучување/исклучување (13) е притиснат ова не е возможно.

Десен тек: За дупчење и завртување на завртки притиснете го прекинувачот за менување на правец на вртење (7) налево до крај.

Лев тек: За олабавување одн. одвртување на завртки притиснете го прекинувачот за менување на правецот на вртење (7) на десно до крај.

##

Со прстенот за подесување на вртежниот момент (4) може да го изберете потребниот вртежен момент во степени. При правилно подесување, алатот што се вметнува ќе се стопира, откако завртката цврсто ќе се заврти во материјалот одн. откако ќе се постигне поставениот вртежен момент. Во позицијата преоптеретената спојка е деактивирана, на пр. за дупчење или за завртување на големи завртки. На ова ниво го достигнувате максималниот вртежен момент.

##

- Прекинувачот за избор на брзина (6) може да го активирате во состојба на мирување или додека работи електричниот алат. Сепак тој не смее да се активира при целосно оптоварување или максимален број на вртежи.

Брзина I:

Низок опсег на вртежи; за работење со голем дијаметар на дупчење или за навртување.

Брзина II:

Висок обем на вртежи; за дупчење и ударно дупчење со мал и среден дијаметар на дупките.

##

## AdvancedDrill 18V-80:

Завртување

За да навртите мали и средни завртки, поставете го прстенот за прилагодување на вртежен момент (4) на саканиот вртежен момент.

Навртување и дупчење

За да навртите мали и средни завртки, поставете го прстенот за прилагодување на вртежен момент (4) на симболот „Дупчење/Навртување MAX“.

## AdvancedImpact 18V-80:

Завртување

За да навртите мали и средни завртки, поставете го прстенот за прилагодување на претходно подесување на режимот на работа (5) на симболот „Навртување“.

Поставете го прстенот во претходно избраниот вртежен момент (4) на саканиот вртежен момент. За максимален вртежен момент поставете го прстенот за претходно подесување на режимот на работа (5) ознаката „Дупчење/Навртување MAX“.

Навртување и дупчење

За да навртите мали и средни завртки, поставете го прстенот за прилагодување на претходно подесување на режимот на работа (5) на симболот „Дупчење/Навртување MAX“.

Ударно дупчење

За ударно дупчење во ѕид поставете го прстенот за прилагодување на претходно подесување на режимот на работа (5) на ознаката „Ударно дупчење“.

##

За ставање во употреба на електричниот алат притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (13) и држете го притиснат.

Работното светло (11) свети при малку или целосно притиснат прекинувач за вклучување/исклучување (13) и овозможува осветлување на работното поле при услови на слаба осветленост.

За да го исклучите електричниот алат, отпуштете го прекинувачот за вклучување/исклучување (13).

##

Бројот на вртежите на вклучениот електричен алат може да го регулирате бесстепено, во зависност од тоа колку подалеку ќе го притиснете прекинувачот за вклучување/исклучување (13).

Со нежно притискање на прекинувачот за вклучување/исклучување (13) се постигнува мал број на вртежи. Со зголемување на притисокот се зголемува и бројот на вртежи.

##

Доколку прекинувачот за вклучување/исклучување (13) не е притиснат, вретеното за дупчење и прифатот на алатот ќе се фиксира (3).

Ова овозможува навртување на завртки и при испразнета батерија (9) одн. користење на електричниот алат како одвртувач.

##

Правилната употреба не може да го преоптовари електричниот алат. При големо оптоварување или надминување на дозволената температура на батеријата електрониката го исклучува електричниот алат, додека не се врати во оптималните граници на температура.

Средното LED светло на приказот за наполнетост на батеријата трепка.