# Включение электроинструмента

##

Выключателем направления вращения (7) можно изменять направление вращения электроинструмента. При вжатом выключателе (13) это, однако, невозможно.

Правое вращение: Для сверления и завинчивания шурупов передвиньте переключатель направления вращения (7) до упора влево.

Левое вращение: Для отпускания или выкручивания винтов передвиньте переключатель направления вращения (7) до упора вправо.

##

С помощью установочного кольца крутящего момента (4) можно установить одну из ступеней крутящего момента. При правильной настройке рабочий инструмент останавливается, как только винт плотно вкрутится в материал или как только будет достигнут заданный крутящий момент. В положении предохранительная муфта отключена, например, для сверления или вкручивания больших винтов. На этой ступени инструмент достигает максимального крутящего момента.

##

- Переключателем передач (6) можно пользоваться при полностью остановленном и работающем электроинструменте. Этого нельзя делать при полной нагрузке или на максимальных оборотах.

Передача I:

Диапазон низкого числа оборотов для работы со сверлами с большими диаметрами или для завинчивания/отвинчивания винтов.

Передача II:

Высокий диапазон числа оборотов; для работ с малым и средним диаметром сверления и сверления с ударом.

##

## AdvancedDrill 18V-80:

Завинчивание/отвинчивание винтов

Для завинчивания/отвинчивания винтов малого и среднего размера настройте установочное кольцо крутящего момента (4) на необходимое значение крутящего момента.

Сверление и завинчивание/отвинчивание винтов

Для завинчивания/отвинчивания винтов большого размера и сверления настройте установочное кольцо крутящего момента (4) на символ «МАКС. сверление и завинчивание/отвинчивание винтов».

## AdvancedImpact 18V-80:

Завинчивание/отвинчивание винтов

Для завинчивания/отвинчивания винтов малого и среднего размера настройте установочное кольцо режима работы (5) на символ «МАКС. завинчивание/отвинчивание винтов».

Настройте установочное кольцо крутящего момента (4) на необходимое значение крутящего момента. Для максимального крутящего момента настройте установочное кольцо режима работы (5) на символ «МАКС. сверление и завинчивание/отвинчивание винтов».

Сверление и завинчивание/отвинчивание винтов

Для завинчивания/отвинчивания винтов большого размера и сверления настройте установочное кольцо режима работы (5) на символ «МАКС. сверление и завинчивание/отвинчивание винтов».

Сверление с ударом

Для сверления с ударом в кирпичной кладке настройте установочное кольцо режима работы (5) на символ «Сверление с ударом».

##

Для включения электроинструмента нажмите на выключатель (13) и удерживайте его нажатым.

Подсветка (11) загорается при легком или полном нажатии на выключатель (13) и позволяет освещать рабочую зону при недостаточном общем освещении.

Для выключения электроинструмента отпустите выключатель (13).

##

Число оборотов включенного электроинструмента можно плавно регулировать, изменяя для этого усилие нажатия на выключатель (13).

При слабом нажатии на выключатель (13) электроинструмент работает с низким числом оборотов. С увеличением силы нажатия число оборотов увеличивается.

##

При ненажатом выключателе (13) сверлильный шпиндель, а тем самым и патрон (3) фиксируется.

Это позволяет вворачивать шурупы также и при разрядившемся аккумуляторе (9) или использовать электроинструмент в качестве отвертки.

##

При использовании электроинструмента по назначению его перегрузка невозможна. При слишком сильной нагрузке или превышении допустимой рабочей температуры аккумулятора электроника отключает электроинструмент до тех пор, пока он снова не вернется в оптимальный температурный диапазон.

Мигает центральный светодиод индикатора заряда.