# Înlocuirea sculei

- Accesoriul se poate încălzi puternic în timpul funcţionării. Lasă-l să se răcească înainte de a-l atinge.

##

Introduceţi accesoriul până la opritor în sistemul de prindere a accesoriilor (3). Accesoriul este fixat în sistemul de prindere a accesoriilor prin intermediul unui magnet.

##

Extrageţi accesoriul din sistemul de prindere a accesoriilor (3).

##

Extrageţi accesoriul.

Introduceţi adaptorul în sistemul de prindere a accesoriilor (3). Adaptorul se fixează sonor.

Verifică fixarea adaptorului trăgând de acesta.

##

Adaptorul excentric (16) şi adaptorul unghiular (17) nu sunt permise pentru modul de funcţionare Găurire cu percuţie.

##

Introduceţi accesoriul până la opritor în adaptor. Accesoriul este menţinut în adaptor cu ajutorul magnetului.

##

Şuruburile sunt stabilizate cu ajutorul capacului magnetic (15).

Aşază capacul magnetic (15) pe sistemul de prindere a accesoriilor (3). Capacul magnetic se fixează sonor.

Apoi introdu bitul de şurubelniţă (18) în sistemul de prindere a accesoriilor (3) şi trage capacul magnetic spre înainte deasupra bitului de şurubelniţă.

Montaţi un şurub pe bitul de şurubelniţă.

##

Deschideţi adaptorul pentru mandrină (14) prin rotire în direcţia ➊, până când accesoriul poate fi introdus în aceasta. Introduceţi accesoriul.

Rotiţi manual şi cu forţă manşonul adaptorului pentru mandrină (14) în direcţia de rotaţie ➋. Astfel, mandrina se va bloca automat.

##

Extrageţi inelul de deblocare (1) din scula electrică, apoi scoateţi adaptorul din sistemul de prindere a accesoriilor (3).

Rotiţi adaptorul în poziţia dorită şi apoi montaţi-l la loc.

Verifică fixarea adaptorului trăgând de acesta.

##

Extrageţi accesoriul.

Extrageţi inelul de deblocare (1) din scula electrică şi scoateţi adaptorul din sistemul de prindere a accesoriilor (3).

##

Extrageţi accesoriul.

Montaţi adaptorul unghiular (17) pe sistemul de prindere a accesoriilor (3).

Verifică fixarea adaptorului unghiular (17) trăgând de acesta.

Montaţi adaptorul pentru mandrină (14) pe adaptorul unghiular (17).

Verifică fixarea adaptorului de mandrină (14) trăgând de acesta.