# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Nominalioji įtampa | V= | 18 | 18
Tuščiosios eigos sūkių skaičiusA)
Varžtų sukimas (1. greitis) | min–1 | 0–500 | 0–500
Gręžimas/gręžimas su smūgiu (2. greitis) | min–1 | 0–1950 | 0–1950
Smūgių skaičiusA) | min–1 | – | 0–29250
Maks. sukimo momentas kietosios/tampriosios jungties atveju pagal ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37
Maks. sukimo momentasB) | Nm | 78 | 82
Maks. gręžinio Ø (1./2. greitis)
Mūro siena | mm | – | 13
Plienas | mm | 13 | 13
Mediena | mm | 40 | 40
Griebtuvo kumštelių praskėtimo ribos | mm | 13 | 13
Maks. varžtų Ø | mm | 10 | 10
SvorisC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah)
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantE) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Rekomenduojami krovikliaiF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi PBA 18V 6.0Ah.

B)

  išmatuota, esant 20–25°C, be priedėlio, su akumuliatoriumi PBA 18V 6.0Ah

C)

  Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

D)

  įskaitant griebtuvą ir rankeną

E)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

F)

  Žemiau nurodyti krovikliai PBA akumuliatoriui netinka: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV