# Technické údaje

Akumulátorový vŕtací skrutkovač |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Menovité napätie | V= | 18 | 18
Voľnobežné otáčkyA)
Skrutkovanie (1. stupeň) | ot/min | 0–500 | 0–500
Vŕtanie/vŕtanie s príklepom (2. stupeň) | ot/min | 0–1 950 | 0–1 950
Frekvencia príklepuA) | min-1 | – | 0–29 250
Max. krútiaci moment tvrdý/mäkký skrutkový spoj podľa ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37
Max. krútiaci momentB) | Nm | 78 | 82
Max. vŕtací Ø (1./2. stupeň)
Murivo | mm | – | 13
Oceľ | mm | 13 | 13
Drevo | mm | 40 | 40
Upínací rozsah vŕtačkového skľučovadla | mm | 13 | 13
Max. Ø skrutiek | mm | 10 | 10
HmotnosťC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah)
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeE) a pri skladovaní | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Odporúčané akumulátory |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Odporúčané nabíjačkyF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Merané pri 20 – 25 °C, bez nadstavca, s akumulátorom PBA 18V 6.0Ah

C)

  V závislosti od použitého akumulátora

D)

  vrátane vŕtačkového skľučovadla a rukoväti

E)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

F)

  Nasledujúce nabíjačky nie sú kompatibilné s akumulátorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV