# Informācija par troksni un vibrāciju

## AdvancedDrill 18V-80

Trokšņa emisijas vērtības ir noteiktas atbilstīgi standartam EN 62841-2-1.

Elektroinstrumenta A svērtais skaņas spiediena līmenis parasti ir 78 dB(A). Mērījumu izkliede K = 3 dB. Trokšņa līmenis darba laikā var pārsniegt šeit norādītās vērtības. Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus!

Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība ah (vektoru summa trijos virzienos) un mērījumu izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam EN 62841-2-1, EN 62841-2-2
Veicot urbšanu metālā: ah = 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2
Veicot skrūvēšanu: ah = 3 m/s2, K = 1,5 m/s2

## AdvancedImpact 18V-80

Trokšņa emisijas vērtības ir noteiktas atbilstīgi EN 62841-2-1.

Elektroinstrumenta trokšņa līmeņa A izsvarotās tipiskās vērtības: skaņas spiediena līmenis 90 dB(A), skaņas jaudas līmenis 98 dB(A). Mērījuma nenoteiktība K = 5 dB.

Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus!

Vibrāciju kopējā vērtība ah (vektoru summa trijos virzienos) un mērījuma nenoteiktība K ir noteiktas atbilstīgi EN 62841-2-1, EN 62841-2-2:

Urbšana metālā: ah = 3 m/s2, K = 1,5 m/s2,

Triecienurbšana betonā: ah = 10 m/s2, K = 1,5 m/s2,

Skrūvēšana: ah = 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.

Šajā pamācībā norādītais vibrācijas līmenis un instrumenta radītā trokšņa vērtība ir izmērīta atbilstoši standartā noteiktajai procedūrai un var tikt izmantota elektroinstrumentu savstarpējai salīdzināšanai. To var izmantot arī vibrācijas un trokšņa radītās papildu slodzes iepriekšējai novērtēšanai.

Šeit norādītais svārstību līmenis un instrumenta radītā trokšņa vērtība ir attiecināma uz elektroinstrumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroinstruments tiek lietots netipiskiem mērķiem, kopā ar netipiskiem darb‌instrumentiem vai nav vajadzīgajā veidā apkalpots, tā svārstību līmenis un radītā trokšņa vērtība var atšķirties no šeit norādītajām vērtībām. Tas var ievērojami palielināt svārstību un trokšņa radīto papildu slodzi kopējam darba laika posmam.

Lai precīzi izvērtētu svārstību un trokšņa radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam, jāņem vērā arī laiks, kad elektroinstruments ir iz‌slēgts vai arī darbojas, taču faktiski netiek izmantots pa‌redzētā darba veikšanai. Tas var ievērojami samazināt svārstību un trokšņa radīto papildu slodzi kopējam darba laika posmam.

Veiciet papildu pasākumus, lai pasargātu strādājošo personu no vibrācijas kaitīgās iedarbības, piemēram, savlaicīgi veiciet elektroinstrumenta un darbinstrumentu apkalpošanu, uzturiet rokas siltas un pareizi plānojiet darbu.