# Заміна робочого інструмента

- Інструмент під час роботи може сильно нагрітися. Перед використанням дайте йому охолонути.

##

Встроміть приладдя до упору в патрон (3). Приладдя утримується в патроні за допомогою магніту.

##

Витягніть змінний робочий інструмент з патрона (3).

##

Вийміть робочий інструмент.

Встроміть насадку в патрон (3). Насадка відчутно входить у зачеплення.

Потягнувши за насадку, перевірте міцність посадки.

##

Ексцентрикову (16) та кутову насадка (17) заборонено використовувати в режимі ударного свердління.

##

Встроміть приладдя до упору в насадку. Інструмент утримується в пристосуванні за допомогою магніту.

##

Гвинти стабілізуються за допомогою магнітного ковпачка (15).

Надіньте магнітний ковпачок (15) на патрон (3). Магнітний ковпачок відчутно заходить у зачеплення.

Потім надіньте біту (18) в тримач інструменту (3) і потягніть магнітний ковпачок вперед на біту.

Встановіть гвинт на біту.

##

Відкрийте насадку-свердлильний патрон (14), повернувши її за напрямом обертання ➊ настільки, щоб можна було встромити приладдя. Встроміть приладдя.

Рукою з силою повертайте втулку насадки-свердлильного патрона (14) в напрямку обертання ➋. Свердлильний патрон автоматично блокується.

##

Зніміть кільце розблокування (1) з електроінструмента, а потім – насадку з патрона (3).

Поверніть насадку в потрібне положення, а потім встроміть її на місце.

Потягнувши за насадку, перевірте міцність посадки.

##

Вийміть робочий інструмент.

Зніміть кільце розблокування (1) з електроінструмента, а насадку – з патрона (3).

##

Вийміть робочий інструмент.

Надіньте кутову насадку (17) на патрон (3).

Перевірте міцність посадки, потягнувши за насадку (17).

Надіньте кутову насадку-свердлильний патрон (14) на кутову насадку (17).

Перевірте міцність посадки, потягнувши за насадку-свердлильний патрон (14).