# Tekniske data

Akku-bore-/skruemaskine |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Nominel spænding | V= | 18 | 18
Omdrejningstal, ubelastetA)
Skruning (1. gear) | o/min | 0-500 | 0-500
Boring/slagboring (2. gear) | o/min | 0-1950 | 0-1950
SlagtalA) | slag/min | – | 0-29250
Maks. drejningsmoment, hård/blød skrueopgave iht. ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37
Maks. drejningsmomentB) | Nm | 78 | 82
Maks. bor-Ø (1./2. gear)
Murværk | mm | – | 13
Stål | mm | 13 | 13
Træ | mm | 40 | 40
Borepatronens spændeområde | mm | 13 | 13
Maks. skrue-Ø | mm | 10 | 10
VægtC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)-1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)-2,0 (6,0 Ah)
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftE) og ved opbevaring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Anbefalede ladereF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Målt ved 20–25 °C uden forsats med akku PBA 18V 6.0Ah

C)

  afhængigt af den anvendte akku

D)

  inklusive borepatron og håndgreb

E)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

F)

  De følgende ladere er ikke kompatible med akkuen PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV