# Dados técnicos

Berbequim/aparafusador sem fio |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Tensão nominal | V= | 18 | 18
N.º de rotações em vazioA)
Parafusos (1.ª velocidade) | r.p.m. | 0–500 | 0–500
Perfurar com/sem percussão (2.ª velocidade) | r.p.m. | 0–1950 | 0–1950
N.º de impactosA) | i.p.m. | – | 0–29250
Binário máx. de aparafusamento em materiais macios/duros segundo a norma ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37
Binário máx.B) | Nm | 78 | 82
Ø máx. de perfuração (1.ª/2.ª velocidade)
Alvenaria | mm | – | 13
Aço | mm | 13 | 13
Madeira | mm | 40 | 40
Faixa de aperto da bucha | mm | 13 | 13
Ø máximo do parafuso | mm | 10 | 10
PesoC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah)
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoE) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Carregadores recomendadosF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Medido a 20–25 °C, sem complemento, com bateria PBA 18V 6.0Ah

C)

  dependendo da bateria utilizada

D)

  incluindo bucha e punho

E)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C

F)

  Os seguintes carregadores não são compatíveis com a bateria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV