# Tehniskie dati

Akumulatora urbjmašīna–skrūvgriezis |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Nominālais spriegums | V= | 18 | 18
Apgriezienu skaits brīvgaitāA)
Skrūvēšana (1. pārnesumā) | min–1 | 0–500 | 0–500
Urbšana/triecienurbšana (2. pārnesumā) | min–1 | 0–1950 | 0–1950
Triecienu biežumsA) | min–1 | – | 0–29250
maks. griezes moments cietajā/mīkstajā skrūvēšanas režīmā atbilstīgi ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37
maks. griezes momentsB) | Nm | 78 | 82
maks. urbuma Ø (1./2. pārnesumā)
Mūrī | mm | – | 13
Tēraudā | mm | 13 | 13
Kokā | mm | 40 | 40
Urbjpatronas spriegošanas diapazons | mm | 13 | 13
maks. skrūves Ø | mm | 10 | 10
SvarsC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah)
ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikāE) un glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
ieteicamie akumulatori |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
ieteicamās uzlādes ierīcesF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru PBA 18V 6.0Ah.

B)

  mērījums 20–25 °C temperatūrā, bez stiprinājuma, ar akumulatoru PBA 18V 6.0Ah

C)

  Atkarībā no izmantojamā akumulatora

D)

  ar urbjpatronu un rokturi

E)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

F)

  Sekojošās uzlādes ierīces nav saderīgas ar akumulatoriem PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV