# Tehnički podaci

Akumulatorska bušilica-odvrtač |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Nominalni napon | V= | 18 | 18
Broj obrtaja u praznom hoduA)
Zavrtnji (1. brzina) | min-1 | 0–500 | 0–500
Bušenje/udarno bušenje (2. brzina) | min-1 | 0–1950 | 0–1950
Broj udaraA) | min-1 | – | 0–29250
Maks. obrtni momenat tvrdi/meki slučaj zavrtanja prema ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37
Maks. obrtni momenatB) | Nm | 78 | 82
Maks. Ø bušenja (1./2. brzina)
Zid | mm | – | 13
Čelik | mm | 13 | 13
Drvo | mm | 40 | 40
Područje zatezanja stezne glave | mm | 13 | 13
Maks. Ø zavrtanja | mm | 10 | 10
TežinaC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah)
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaE) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Preporučeni punjačiF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Mereno na 20–25 °C, bez adaptera, sa akumulatorom PBA 18V 6.0Ah

C)

  Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije

D)

  Uključena stezna glava i ručka

E)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.

F)

  Sledeći punjači nisu kompatibilni sa akumulatorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV