# Werkzeugwechsel

- Das Einsatzwerkzeug kann sich während des Betriebes stark erwärmen. Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es anfassen.

##

Setzen Sie das Einsatzwerkzeug bis zum Anschlag in die Werkzeugaufnahme (3) ein. Das Einsatzwerkzeug wird mittels Magnet in der Werkzeugaufnahme gehalten.

##

Ziehen Sie das Einsatzwerkzeug aus der Werkzeugaufnahme (3) heraus.

##

Entnehmen Sie das Einsatzwerkzeug.

Stecken Sie den Aufsatz in die Werkzeugaufnahme (3). Der Aufsatz rastet hörbar ein.

Prüfen Sie den festen Sitz durch Ziehen am Aufsatz.

##

Für die Betriebsart Schlagbohren sind die Aufsätze Exzenteraufsatz (16) und Winkelaufsatz (17) unzulässig.

##

Setzen Sie das Einsatzwerkzeug bis zum Anschlag in den Aufsatz ein. Das Einsatzwerkzeug wird mit Hilfe des Magnets im Aufsatz gehalten.

##

Mit der Magnetkappe (15) werden Schrauben stabilisiert.

Stecken Sie die Magnetkappe (15) auf die Werkzeugaufnahme (3). Die Magnetkappe rastet hörbar ein.

Setzen Sie anschließend den Schrauberbit (18) in die Werkzeugaufnahme (3) und ziehen Sie die Magnetkappe nach vorn über den Schrauberbit.

Setzen Sie eine Schraube auf den Schrauberbit.

##

Öffnen Sie den Bohrfutteraufsatz (14) durch Drehen in Drehrichtung ➊, bis das Einsatzwerkzeug eingesetzt werden kann. Setzen Sie das Einsatzwerkzeug ein.

Drehen Sie die Hülse des Bohrfutteraufsatzes (14) in Drehrichtung ➋ von Hand kräftig zu. Das Bohrfutter wird dadurch automatisch verriegelt.

##

Ziehen Sie den Entriegelungsring (1) vom Elektrowerkzeug weg und anschließend den Aufsatz von der Werkzeugaufnahme (3) ab.

Drehen Sie den Aufsatz in die gewünschte Position und stecken Sie ihn anschließend wieder auf.

Prüfen Sie den festen Sitz durch Ziehen am Aufsatz.

##

Entnehmen Sie das Einsatzwerkzeug.

Ziehen Sie den Entriegelungsring (1) vom Elektrowerkzeug weg und ziehen Sie den Aufsatz von der Werkzeugaufnahme (3) ab.

##

Entnehmen Sie das Einsatzwerkzeug.

Stecken Sie den Winkelaufsatz (17) auf die Werkzeugaufnahme (3).

Prüfen Sie den festen Sitz durch Ziehen am Winkelaufsatz (17).

Stecken Sie den Bohrfutteraufsatz (14) auf den Winkelaufsatz (17).

Prüfen Sie den festen Sitz durch Ziehen am Bohrfutteraufsatz (14).