# Müra-/vibratsiooniinfo

## AdvancedDrill 18V-80

Mürapäästuväärtused määratud vastavalt standardile EN 62841-2-1.

Elektrilise tööriista ekvivalentne helirõhutase on tavaliselt 78 dB(A). Mõõtemääramatus K = 3 dB. Töötamisel võib müratase nimetatud väärtusi ületada. Kandke kuulmiskaitsevahendeid!

Vibratsiooni koguväärtused ah (kolme telje vektorsumma) ja mõõtemääramatus K on määratud vastavalt standardile EN 62841-2-1, EN 62841-2-2
Puurimine metallis: ah = 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2
Kruvikeeramine: ah = 3 m/s2, K = 1,5 m/s2

## AdvancedImpact 18V-80

Vastavalt normile EN 62841-2-1 määratud mürapäästuväärtused.

Elektrilise tööriista A-korrigeeritud müratase on tavaliselt: helirõhutase 90 dB(A); helivõimsustase 98 dB(A). Mõõtemääramatus K = 5 dB.

Kandke kuulmiskaitset!

Vibratsiooni koguväärtused ah (kolme suuna vektorsumma) ja mõõtemääramatus K, määratud vastavalt standardile EN 62841-2-1, EN 62841-2-2 :

Metalli puurimine: ah = 3 m/s2, K = 1,5 m/s2,

Betooni löökpuurimine: ah = 10 m/s2, K = 1,5 m/s2,

Kruvikeeramine: ah = 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.

Selles juhendis toodud vibratsioonitaseme ja mürapäästu väärtused on mõõdetud standardset mõõtemeetodit kasutades ja neid saab kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. Need sobivad ka vibratsioonitaseme ja mürapäästu esialgseks hindamiseks.

Toodud vibratsioonitaseme ja mürapäästu väärtused on iseloomulikud elektrilise tööriista põhiliste rakenduste korral. Kui aga elektrilist töö‌riista kasutatakse muudes rakendustes, muude vahetatavate tööriistadega või ebapiisavalt hooldades, võivad vibratsioonitaseme ja mürapäästu väärtused nendest erinevad olla. See võib kogu tööaja vibratsioonitaset ja mürapäästu tunduvalt suurendada.

Vibratsioonitaseme ja mürapäästu täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade on välja lülitatud või mil seade on küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakenda‌ma‌ta. See võib kogu tööaja vibratsioonitaset ja mürapäästu tunduvalt vähendada.

Rakendage kasutaja kaitsmiseks vib‌rat‌sioo‌ni mõju eest täiendavaid kaitsemeetmeid, nagu näiteks: elektrilise tööriista ja vahetatavate tööriistade hooldus, kätesoojendus, töökorraldus.