# Műszaki adatok

Akkumulátoros fúró- és csavarozógép |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Névleges feszültség | V= | 18 | 18
Üresjárati fordulatszámA)
Csavarozás (1. fokozat) | perc–1 | 0–500 | 0–500
Fúrás/ütvefúrás (2. fokozat) | perc–1 | 0–1950 | 0–1950
ÜtésszámA) | perc–1 | – | 0–29250
Max. fordulatszám kemény/puha csavarozásnál az ISO 5393 szerintB) | Nm | 54/36 | 55/37
Max. forgatónyomatékB) | Nm | 78 | 82
Max. fúró-Ø (1./2. fokozat)
Falazat | mm | – | 13
Acél | mm | 13 | 13
Fa | mm | 40 | 40
Tokmány befogási tartománya | mm | 13 | 13
Max. csavar-Ø | mm | 10 | 10
SúlyC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah)
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés soránE) és a tárolás során | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Javasolt akkumulátorok |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Javasolt töltőkészülékekF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  20−25 °C hőmérsékleten a PBA 18V 6.0Ah akkumulátorral mérve.

B)

  20–25 °C hőmérsékleten, adapter nélkül, akkumulátorral mérve PBA 18V 6.0Ah

C)

  az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ

D)

  tokmánnyall és markolattal

E)

  <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

F)

  A következő töltőkészülékek nem kompatibilisek a PBA akkumulátorral: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV