# Datos técnicos

Atornilladora taladradora accionada por acumulador |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Tensión nominal | V= | 18 | 18
Velocidad de giro en vacíoA)
Atornillar (1.a velocidad) | min-1 | 0–500 | 0–500
Taladrar/taladrar por percusión (2.a velocidad) | min-1 | 0–1950 | 0–1950
Número de impactosA) | min-1 | – | 0–29250
Máx. par de atornillado duro/blando según ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37
Máx. par de giroB) | Nm | 78 | 82
Ø máx. de taladro (1.ª/2.ª velocidad)
Ladrillo | mm | – | 13
Acero | mm | 13 | 13
Madera | mm | 40 | 40
Capacidad del portabrocas | mm | 13 | 13
Ø máx. de tornillos | mm | 10 | 10
PesoC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah)
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoE) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumuladores recomendados |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Cargadores recomendadosF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador PBA 18V 6.0Ah.

B)

  medido a 20–25 °C, sin suplemento, con acumulador PBA 18V 6.0Ah

C)

  depende de la batería utilizada

D)

  inclusive portabrocas y mango

E)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

F)

  Los siguientes cargadores no son compatibles con el acumulador PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV