# Інформація щодо вібрації та шуму

## AdvancedDrill 18V-80

Значення звукової емісії визначені відповідно до EN 62841-2-1.

А-зважений рівень звукового тиску від електроінструменту, як правило, становить 78 дБ(A). Похибка K = 3 дБ. Рівень шуму при роботі може перевищувати вказані значення. Вдягайте навушники!

Сумарна вібрація ah (векторна сума трьох напрямків) і похибка K визначені відповідно до EN 62841-2-1, EN 62841-2-2
Свердлення в металі: ah = 2,5 м/с2, K = 1,5 м/с2
Загвинчування та вигвинчування гвинтів: ah = 3 м/с2, K = 1,5 м/с2

## AdvancedImpact 18V-80

Значення звукової емісії визначені відповідно до EN 62841-2-1.

А-зважений рівень шуму від електроінструменту, як правило, становить: рівень звукового тиску 90 дБ(A); звукова потужність 98 дБ(A). Похибка K = 5 дБ.

Вдягайте навушники!

Сумарна вібрація ah (векторна сума трьох напрямків) і похибка K, визначені відповідно до EN 62841-2-1, EN 62841-2-2:

Свердління в металі: ah = 3 м/с2, K = 1,5 м/с2,

Ударне свердління в бетоні: ah = 10 м/с2, K = 1,5 м/с2,

Загвинчування та вигвинчування гвинтів: ah = 2,5 м/с2, K = 1,5 м/с2.

Зазначені в цих вказівках рівень вібрації і рівень емісії шуму вимірювалися за визначеною в стандартах процедурою; ними можна користуватися для по‌рівняння приладів. Вони також придатні для попередньої оцінки рівня вібрації і рівня емісії шуму.

Зазначені рівень вібрації і рівень емісії шуму стосуються основних робіт, для яких застосовується електроінструмент. Однак у разі застосування електроінструмента для інших робіт, роботи з іншим приладдям або у разі недостатнього технічного обслуговування рівень вібрації і рівень емісії шуму можуть бути іншими. В результаті рівень вібрації і рівень емісії шуму протягом всього робочого часу можуть значно зрости.

Для точної оцінки рівня вібрації і рівня емісії шуму потрібно також враховувати інтервали часу, коли електроінструмент вимкнений або, хоча й увімкнений, але фактично не працює. Це може значно зменшити сумарний рівень вібрації і рівень емісії шуму протягом робочого часу.

Визначте додаткові заходи безпеки для захисту оператора електроінструмента від вібрації, напр.: технічне обслуговування електроінструмента і робочих інструментів, нагрівання рук, організація робочих процесів.