# Verktygsbyte

- Insatsverktyget kan bli mycket varmt under användning. Låt det svalna innan du tar i det.

##

Sätt in insatsverktyget till anslag i verktygsfästet (3). Insatsverktyget hålls fast i verktygsfästet med hjälp av en magnet.

##

Dra ut insatsverktyget ur verktygsfästet (3).

##

Ta ut insatsverktyget.

Sätt in tillsatsen i verktygsfästet (3). Tillsatsen hakar i hörbart.

Kontrollera att tillsatsen sitter fast genom att dra i den.

##

Excentertillsats (16) och vinkeltillsats (17) är otillåtna för driftsätt slagborrning.

##

Sätt in insatsverktyget till anslag i fästet. Insatsverktyget hålls kvar med hjälp av magneten i fästet.

##

Med magnetkåpan (15) stabiliseras skruvarna.

Sätt magnetkåpan (15) på verktygsfästet (3). Magnetkåpan snäpper fast hörbart.

Sätt därefter skruvbiten (18) i verktygsfästet (3) och dra magnetkåpan framåt över skruvdragarbiten.

Sätt en skruv på skruvbiten.

##

Öppna borrchucktillsatsen (14) genom att vrida den i rotationsriktningen ➊ tills insatsverktyget kan sättas in. Sätt in insatsverktyget.

Dra åt hylsan på borrchucktillsatsen (14) i rotationsriktningen ➋ kraftigt för hand. Borrchucken låses därmed automatiskt.

##

Dra upplåsningsringen (1) från elverktyget och därefter tillsatsen från verktygsfästet (3).

Vrid tillsatsen till önskad position och sätt sedan på den.

Kontrollera att tillsatsen sitter fast genom att dra i den.

##

Ta ut insatsverktyget.

Dra upplåsningsringen (1) från elverktyget och dra tillsatsen från verktygsfästet (3).

##

Ta ut insatsverktyget.

Sätt vinkeltillsatsen (17) på verktygsfästet (3).

Kontrollera att vinkeltillsatsen (17) sitter fast genom att dra i den.

Sätt borrchucktillsatsen (14) på vinkeltillsatsen (17).

Kontrollera att chucktillsatsen (14) sitter fast genom att dra i den.