# Technické údaje

Akumulátorový vrtací šroubovák |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Jmenovité napětí | V= | 18 | 18
Otáčky naprázdnoA)
Šroubování (1. stupeň) | ot/min | 0–500 | 0–500
Vrtání/vrtání s příklepem (2. stupeň) | ot/min | 0–1 950 | 0–1 950
Počet příklepůA) | min-1 | – | 0–29 250
Max. krouticí moment tuhý/měkký šroubový spoj podle ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37
Max. krouticí momentB) | Nm | 78 | 82
Max. Ø vrtání (1./2. stupeň)
Zdivo | mm | – | 13
Ocel | mm | 13 | 13
Dřevo | mm | 40 | 40
Rozsah upnutí sklíčidla | mm | 13 | 13
Max. Ø šroubů | mm | 10 | 10
HmotnostC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah)
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuE) a při skladování | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Doporučené akumulátory |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Doporučené nabíječkyF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem PBA 18V 6.0Ah.

B)

  měřeno při 20–25 °C, bez nástavce, s akumulátorem PBA 18V 6.0Ah

C)

  V závislosti na použitém akumulátoru

D)

  včetně sklíčidla a rukojeti

E)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

F)

  Následující nabíječky nejsou s akumulátorem PBA kompatibilní: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV