# Driftstart

##

Med riktningsomkopplaren (7) kan elverktygets rotationsriktning ändras. Vid nedtryckt strömställare Till/Från (13) kan omkoppling inte ske.

Högergång: För att borra och skruva in skruvar skjuter du rotationsriktningsomkopplaren (7) till vänster ända till anslaget.

Vänstergång: För att lossa eller skruva ut skruvar skjuter du rotationsriktningsomkopplaren (7) till höger ända till anslag.

##

Med inställningsringen (4) kan du välja det vridmoment som krävs stegvis. Vid en korrekt inställning stoppas insatsverktyget så snart skruven skruvats in så att den är i plan med materialytan eller när det inställda vridmomentet har uppnåtts. I positionen är överslagskopplingen avaktiverad, t.ex. för borrning eller för skruvdragning av stora skruvar. På denna nivå uppnås maximalt vridmoment.

##

- Du kan trycka på växelväljaren (6) när elverktyget är stilla eller igång. Detta bör emellertid inte ske vid full belastning eller maximalt varvtal.

Växel I:

Lågt varvtalsområde, för arbete med stor borrdiameter eller för skruvning.

Växel II:

Högt varvtalsområde, för borrning och slagborrning med liten och medelstor borrdiameter.

##

## AdvancedDrill 18V-80:

Skruvdragning

För skruvdragning av små och medelstora skruvar ställer du momentreglaget (4) på önskat vridmoment.

Skruvdragning och borrning

För skruvdragning av stora skruvar och borrning ställer du momentreglaget (4) på symbolen ”Borrning/skruvdragning MAX”.

## AdvancedImpact 18V-80:

Skruvdragning

För skruvdragning av små och medelstora skruvar ställer du driftlägesreglaget (5) på symbolen ”Skruvdragning”.

Ställ momentreglaget (4) på önskat vridmoment. För maximalt vridmoment ställer du driftlägesreglaget (5) på symbolen ”Borrning/skruvdragning MAX”.

Skruvdragning och borrning

För skruvdragning av stora skruvar och för borrning ställer du driftlägesreglaget (5) på symbolen ”Borrning/skruvdragning MAX”.

Slagborrning

För slagborrning i murverk ställer du driftlägesreglaget (5) på symbolen ”Slagborrning”.

##

Tryck för start av elverktyget ned strömställaren Till/Från (13) och håll den nedtryckt.

Arbetsljuset (11) lyser vid lätt eller helt intryckt på-/av-strömbrytare (13) och gör det möjligt att belysa arbetsområdet vid ogynnsamma ljusförhållanden.

För att stänga av elverktyget släpper du till-/frånbrytaren (13).

##

Du kan reglera det startade elverktygets varvtal medan det är igång, beroende på hur långt du trycker in på-/avknappen (13).

Ett lätt tryck på strömställaren Till/Från (13) ger ett lågt varvtal. Med tilltagande tryck ökar varvtalet.

##

Om på-/av-strömbrytaren (13) inte trycks in låses borrspindeln och därmed verktygsfästet (3).

Detta möjliggör idragning av skruvar även om batteriet (9) är förbrukat, dvs verktyget kan användas som en normal skruvdragare.

##

Elverktyget kan inte överbelastas om användning sker enligt föreskrifterna. Vid en alltför kraftig belastning eller överskridande av den tillåtna batteritemperaturen stänger elektroniken av elverktyget tills det har återgått till det optimala driftstemperaturområdet.

Den mittersta LED-lampan på laddningsindikeringen blinkar.